盐城工业职业技术学院智慧城市学院智能无损检测设备询价公告

项目概况

盐城工业职业技术学院智能无损检测设备招标项目的潜在投标人应在盐城工业职业技术学院招标采购网站获取招标文件，并于2026年10月26日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

项目基本情况

项目编号：2026F-017
项目名称：盐城工业职业技术学院智慧城市学院智能无损检测设备
采购方式：询价（满足招标要求的情况下，低价中标）
最高限价：8.4万元，最终按实结算。
采购需求：拟对智能无损检测设备进行采购。具体采购参数要求见询价文件，采购人保留对上述采购范围及内容进行适当调整的权利。
合同履行时间：中标后十五个日历天内供货。
本项目不接受联合体投标，不接受近期（一年内）无正当理由放弃我校采购项目中标资格的单位投标，不接受近三年内在我校招标采购活动中围标串标的单位投标。

二、申请人的资格要求：

1.依据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料；

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）上一年度（2025年）的财务报表（成立不满一年不需提供）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明材料；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

2.本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取采购文件

时间：自公告之日起至投标截止时间前1日

地点：盐城工业职业技术学院招标采购网

方式：符合资格要求的投标人可自行下载采购文件，采购文件见盐城工业职业技术学院招标采购网公告附件。

售价：免费

四、响应文件提交

提交时间：2026年10月26日8点30分-9点（北京时间）

地点：盐城工业职业技术学院（解放南路285号）南食堂四楼406办公室

五、公开期限

自本公告发布之日起3个工作日

六、其他补充事宜

1、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“盐城工业职业技术学院招标采购网”发布的信息更正公告。响应文件制作份数要求：正本份数：1份，副本份数：2份。

2、要求投标人不仅完成设备供货、安装和调试，还应提供系统、完整的培训服务。培训内容应涵盖设备基本原理、操作流程、参数设置、数据处理与结果判读、日常维护保养、常见故障排查、维修方法及安全注意事项等；直至参训教师能够独立、熟练地掌握设备的使用、维修和保养方法，并通过学院组织的考核验收。培训费用应包含在投标报价中；培训未达到要求或考核不合格的，投标人应免费补充培训，直至教师掌握相关技能为止。（提供承诺函，格式自拟）
3、报价须包括耗材费、零配件费、安装调试费、人工费、管理费、培训费、税费等为完成本项目产生的所有费用，报价不得高于预算金额，否则为无效报价。中标后需缴纳合同总价5%的金额作为履约保证金，待项目验收合格后无息退回。中标单位须出具与其营业执照名称相一致的增值税专用发票。
4、付款方式:招标范围内容全部完成并经验收合格付至合同价的90%，三年质保期满后付10%。

5、质保内容：①本项目提供免费质保3年，质保期内出现质量问题免费维修。

②所有质保费用均已包含在投标报价中，供应商提供的设备在质保期内因本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费维修或更换。供应商应对提供的设备免费安装、免费调试、免费培训、免费提供学习资料。质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于投标文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。质保期内设备内置系统不限版本不限次数免费升级和维护。

③中标人须设有维修服务电话，负责解答用户在设备使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

④售后服务响应时间：如设备出现故障，电话响应无法解决，中标人必须在接报修电话24 小时到现场并解决问题。

6、经评委认定，报价明显低于成本价的评委有权要求其作出合理解释，若理由不充分可作为无效标处理。

7、中标后，中标单位无正当理由弃标，一年内不接受其参与学校的任何采购活动。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：盐城工业职业技术学院

地    址：解放南路285号

联系人：   赵老师

联系电话： 0515-88580406

2.项目联系方式

联 系 人： 孙老师              

联系电话：18551503320　
（对项目需求部分的询问、质疑请向使用部门提出，询问、质疑由使用部门负责答复。）
　　　 

附件：

投标文件要求
文件1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）

文件2上一年度（2025年）的财务报表（成立不满一年不需提供）（复印件）

文件3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明材料；（复印件）

文件4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（原件，格式见附表）

文件5参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件，格式见附表）

文件6法人授权书（原件）

文件7报价表

文件8询价文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料

以上文件均需加盖单位公章，正本一份，副本两份。

   本
 盐城工业职业技术学院

智慧城市学院智能无损检测设备
投 标 文 件
投标人名称:                    (盖法人章) 
法定代表人或委托代理人:        (签字或盖章) 
日期：2026年 月 日
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：。
主要专业技术能力有：。
供应商名称（公章）：
日期：____年____月____日
参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）

声  明

我公司郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标单位名称（公章）：

 授权代表签字：

日期：年月日

法人授权书
本授权书声明：                     的       （法定代表人姓名）本公司授权       （被授权人的姓名）为本公司的合法投标代表，就参加      （编号）号标的内容的投标、签订合同以及合同的执行、完成和纠纷处理，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：                             

            职    务：
            单位名称：
            地    址：

投标代表（被授权人）签字：
           职    务： 
           单位名称： 
           地    址： 

                               投标人（单位公章）：
                  日    期： 2026年 月  日
盐城工业职业技术学院智慧城市学院智能无损检测设备报价表

（2026F-017）
	序号
	设备类型
	设备用途
	技术参数
	需求数量
	投标品牌及型号
	单价（万元）
	总价（万元）
	备注

	1
	钢筋位置测定仪
	钢筋保护层厚度及位置测定
	1. 具备常规、密集等多种波形扫描模式，适应不同工况
2. 水平和垂直激光定位，实时显示钢筋位置及相邻钢筋中心线，瞄准框及指示灯提醒，方便钢筋定位及钻孔取芯
3. 支持避箍筋检测、凹面检测和凸面检测等多种检测模式，适合不同特殊测量环境
4. 标配蓝牙适配器，PC端可通过蓝牙无线读取仪器数据
5. 量程（mm）：第一量程：1~120；第二量程：5~210
6. 保护层厚度最大允许误差：±1mm（1~80）；±2mm（81~120）；±4mm（121~210）
7. 直径估测适用范围（mm）：Φ6~Φ50
8. 直径估测最大误差：±1规格
9. 存储数量：≥2500个构件
10. 供电方式：大容量锂电池（2块）
11. 操作方式：电容触屏+按键
12. 实时上传：支持
	1
	
	
	
	

	2
	一体式数字混凝土回弹仪
	C60以下混凝土强度检测
	1. 内置蓝牙，可连接APP实时上传回弹数据
2. 数据处理：依据规范自动进行数据修正、计算、统计分析
3. 系统容量：≥1000个构件，构件最大测区数100
4. 供电方式：可充电，内置3200mAh高容量锂电池
5. 测强范围：10~60MPa
6. 标称动能：2.207J
7. 弹击拉簧刚度：785.0±30N/m
8. 冲击锤冲程：75mm
9. 指针摩擦力：0.65±0.15N
10. 弹击拉簧拉伸长度：75±0.3mm
11. 弹击拉簧工作长度：61.5±0.3mm
12. 弹击杆端部球面半径：25±1.0mm
13. 示值一致性误差：≤±0.5（机械回弹仪指针读数和仪器屏幕读数之差）
14. 钢砧率定回弹值：80±2
	3
	
	
	
	

	3
	混凝土碳化深度测量仪
	混凝土碳化深度检测
	1. 测量量程：0~8mm
2. 测量精度：0.25mm/0.5mm
3. 存储测区数：30个
4. 存储构件数：500个
	10
	
	
	
	

	4
	钢筋锈蚀仪
	钢筋混凝土锈蚀情况、混凝土电阻率检测
	1. 检测方法：锈蚀半电池电位测量、电位梯度测量和混凝土电阻率测量
2. 显示屏：结果以数字+图形方式显示
3. 温度传感器：实时记录环境温度，数据自动温度补偿
4. 电极：透明铜-硫酸铜电极，方便观察硫酸铜液体状态
5. 数据存储：≥2000个构件
6. 测点间距：1~100cm
7. 电源：可拆卸锂电池3.6V，23Wh，工作时间24小时以上
8. 电极尺寸：φ36mm
9. 锈蚀检测测量范围：-1000mV~+1000mV
10. 锈蚀检测测量分辨率：0.1mV
11. 锈蚀检测测量精度：±1mV
12. 电阻率测量范围：0~2000kΩ·cm
13. 电阻率测量分辨率：0.1kΩ·cm
14. 电阻率测量精度：±1kΩ·cm（FS）
	2
	
	
	
	

	5
	楼板厚度检测仪
	楼板厚度检测
	1. 显示器和接收探头一体化设计，使用可伸缩连接杆，能够调整使用高度
2. 方向指示范围（m）：X方向：0.2~1.5；Y方向：0.2~1.5
3. 测厚误差（mm）：20~400mm，±1；401~600mm，±2；601~900mm，±3或1%
4. 显示屏：双屏显示
5. 存储数量：≥2000个构件
	2
	
	
	
	

	6
	砂浆数字回弹仪
	砂浆抗压强度检测
	1. 支持蓝牙数据传输
2. 系统容量：≥1000个构件、构件最大测区数100
3. 供电方式：可充电，内置3200mAh高容量锂电池
4. 标称动能：0.196J
5. 弹击拉簧刚度：69±4N/m
6. 弹击拉簧拉伸长度：75±0.3mm
7. 指针摩擦力：0.5±0.1N
8. 弹击拉簧工作长度：61.5±0.3mm
9. 弹击杆端部球面半径：25±1mm
10. 示值一致性误差：≤±1（机械回弹仪指针读数和仪器屏幕读数之差）
11. 钢钻率定回弹值：74±2
	2
	
	
	
	

	7
	数字砖回弹仪
	砖抗压强度检测
	1. 检测结果即弹即得，不完整测区随时查看结果
2. 数据处理：依据规范对数据进行自动修正、计算和强度结果推定
3. 支持蓝牙数据传输
4. 显示方式：≥2.8寸液晶屏
5. 系统容量：≥1000个构件、构件最大测区数100
6. 标称动能：0.735J
7. 弹击拉簧刚度：261±12N/m
8. 弹击拉簧拉伸长度：75±0.3mm
9. 指针摩擦力：0.5±0.1N
10. 弹击拉簧工作长度：61.5±0.3mm
11. 弹击杆端部球面半径：25±1mm
12. 示值一致性误差：≤±1（机械回弹仪指针读数和仪器屏幕读数之差）
13. 钢钻率定回弹值：74±2
14. 行业及部分地方规程测强检测抗压强度范围：行业标准6~30MPa
	2
	
	
	
	

	8
	贯入式砂浆强度检测仪
	砌体砂浆强度检测
	1. 贯入仪贯入力：800±8N
2. 工作冲程：20±0.1mm
3. 数字测量尺量程：20mm±0.01mm
4. 测钉长度：40mm
5. 测钉直径：3.5mm
6. 量规槽：39.5mm
	2
	
	
	
	

	9
	数字式超声波探伤仪
	钢结构探伤检测
	1. 探头校准、曲线制作等操作有中文提示，支持DAC曲线生成与调整
2. 重复发射率：10~3000Hz可调
3. 检测范围：0~10000mm（钢中纵波）
4. 声速范围：1000~15000m/s
5. 频率范围：0.5~20MHz
6. 增益调节：0~120dB
7. 动态范围：≥32dB
8. 垂直线性误差：≤1.5%
9. 水平线性误差：≤0.1%
10. 分辨力：>40dB（5P14）
11. 灵敏度余量：≥62dB
12. 数字抑制：0~80%，不影响线性与增益
13. 探头类型：直探头、斜探头、双晶探头、穿透探头
14. 闸门：进波门、失波门；单闸门、双闸门
15. 报警：蜂鸣报警，LED灯报警
16. 检波方式：正半波、负半波、全波、射频检波
17. 硬件采样：≥10位AD
18. 滤波频带：0.5~20MHz
19. 电源：直流DC供电，电池工作时间≥15小时
	1
	
	
	
	

	10
	混凝土超声波检测仪
	混凝土内部裂缝深度及宽度检测
	1. 超声回弹综合法测深、测宽功能
2. 供电方式：可拆卸锂电池
3. 工作环境：-10~50°C，≤90%RH
4. 深度测量范围：5~500mm
5. 深度测量精度：缝深≤50mm精度±5mm；50<缝深≤500mm精度±10%
6. 宽度测量范围：0~10mm，精度0.01mm
	1
	
	
	
	

	合计
	大写：                       小写：

	说明：
	注：1.报价须包括耗材费、零配件费、安装调试费、人工费、管理费、培训费、税费等为完成本项目产生的所有费用
2.商品必须为全新正品，包含出厂合格证。
3.中标单位需提供增值税专用发票。
4.中标单位需提供设备相关专业培训，直至满足学院教学需求。

5.质保内容：①本项目提供免费质保3年，质保期内出现质量问题免费维修。

②所有质保费用均已包含在投标报价中，供应商提供的设备在质保期内因本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费维修或更换。供应商应对提供的设备免费安装、免费调试、免费培训、免费提供学习资料。质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于投标文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。质保期内设备内置系统不限版本不限次数免费升级和维护。

③中标人须设有维修服务电话，负责解答用户在设备使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

④售后服务响应时间：如设备出现故障，电话响应无法解决，中标人必须在接报修电话24 小时到现场并解决问题。


投标人全称（加盖公章）：               

法定代表人或授权代表（签字）：                   

联系方式：                                            年   月   日


