
盐城工业职业技术学院药学实验设备询价公告

项目概况

 盐城工业职业技术学院药学实验设备采购项目的潜在投标人应在盐城工业职业技术学院招标采购网获取招标文件，并于 2026年7月1日9点（北京时间）前递交投标文件。

项目基本情况

项目编号：2026ZX-043
项目名称：盐城工业职业技术学院药学实验设备
采购方式：询价（满足招标要求的情况下，低价中标）
最高限价：

分包一：盐城工业职业技术学院药学实验设备（台式高速离心机）,限价1.5万元。

分包二：盐城工业职业技术学院药学实验设备（超声波分散仪等设备），限价2.5万元。

（可兼投兼中）

采购需求：拟对药品与健康学院药学实验设备项目进行采购，详细采购参数要求见附件，采购人保留对上述采购范围及内容进行适当调整的权利。

合同履行时间：一次性供货，合同签订后十四个日历天完成。
本项目不接受联合体投标，不接受近期（一年内）无正当理由放弃我校采购项目中标资格的单位投标，不接受近三年内在我校招标采购活动中围标串标的单位投标。
质保期：3年。
二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料；

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）上一年度（2025年）的财务报表（成立不满一年不需提供）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明材料；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

2.本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取采购文件

时间：自公告之日起至投标截止时间前1日

地点：盐城工业职业技术学院
方式：符合资格要求的投标人可自行下载采购文件，采购文件见盐城工业职业技术学院招标采购网公告附件。

售价：免费

四、响应文件提交

提交时间：2026年7月1日9点前（北京时间）

地点：盐城工业职业技术学院解放南路285号药品与健康学院303室
五、公开期限

自本公告发布之日起3个工作日

六、其他补充事宜

1.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“盐城工业职业技术学院招标采购网”发布的信息更正公告。响应文件制作份数要求：正本份数：1份，副本份数：2份。本项目接受邮寄，邮寄地址：解放南路285号盐城工业职业技术学院；邮寄联系人：刘老师（药品与健康学院）；接收电话18762396783。邮寄时请备注：招标文件（以快递签收时间为准，快递风险自行承担，逾期或密封不完整的不予接收）
2、报价须包括人工费、税费、服务费、安装调试费等为完成本项目的所有费用。不得高于预算金额，否则为无效报价。中标后供应商须出具与其营业执照名称相一致的增值税专用发票。

3、经评委认定，报价明显低于成本价的评委有权要求其作出合理解释，若理由不充分可作为无效标处理。

4、中标后，中标单位无正当理由弃标，一年内不接受其参与学校的任何采购活动。
七、采购人信息
1.采购人信息

名    称：盐城工业职业技术学院

地    址：江苏省盐城市解放南路285号

项目联系人：刘老师  

联系电话：18762396783
附件：

投标文件要求

文件1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）

文件2 上一年度（2025年）财务状况报表（复印件，成立不满一年不需提供）

文件3 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）

文件4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

文件5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

文件6 法人授权书(法人投标也需填写，不可只盖章）

文件7产品及适配性承诺、原厂售后服务授权承诺函（格式自拟）

文件9报价表

文件10询价文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料

以上文件均需加盖单位公章，正本一份，副本两份。

分包一：项目需求

一、项目名称：分包一：盐城工业职业技术学院药学实验设备（台式高速离心机）。

二、预算金额：1.5万
三、采购内容及技术要求

分包一
	序号
	项目内容
	规格参数
	数量
	单位
	备注

	1
	台式高速离心机
	台式离心机采用7寸高清触摸屏控制，搭载流变频无刷电机直接驱动，并可选配气密性转子，有效防止气溶胶及液体外泄，同时支持根据实验需求独立设定升速和减速时间。主机标配配套耗材：5箱螺口尖底袋装50mL离心管（每箱20包，每包25支）。核心性能参数方面，最高转速达18500 r/min，最大相对离心力为23797×g，最大容量支持6×100 ml；转速精度控制在±10 r/min以内，定时范围可调1 sec～99 min59 sec或1 min～99 h59 min，整机运行噪声≤65 dB(A)，电源适配AC220V±22V 50/60Hz，整机功率700 W。
	1
	台
	全面满足实验室多样化的离心分离需求。


备注：
产品及适配性承诺：投标人投标时须承诺所投设备、耗材型号、规格、性能完全符合本项目技术要求，各设备之间、设备与耗材之间完全兼容适配，满足实验室教学、科研使用要求。（投标时提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟；未提供承诺或承诺不符合要求的作无效标处理。如虚假响应，验收不合格须无条件退货）。

投标单位需要提供原厂售后服务授权，中标后七天内提供。（投标时提供相关承诺函并加盖投标人公章，格式自拟；未提供承诺或承诺不符合要求的作无效标处理。如虚假响应，验收不合格须无条件退货）

四、质保期

合同约定质保期限为三年。

五、验收及付款方式

合同签订项目实施完成后运行20个工作日内对项目进行验收，验收合格后付合同总价的90%；余款质保期满后根据售后服务情况付合同总价的10%。

分包二：项目需求

一、项目名称：分包二：盐城工业职业技术学院药学实验设备（超声波分散仪等设备）
二、预算金额：2.5万
三、采购内容及技术要求

分包二
	序号
	项目内容
	规格参数
	数量
	单位
	备注

	1
	超声波分散仪
	超声波分散仪采用7寸触摸屏控制，支持定时（1～999 min）、功率（750 W，1%～100%连续可调）及占空比（0.1%～99.9%）灵活设定，并具备定时、温度、过载多重报警功能，确保运行安全。仪器频率为20 KHz±0.5 KHz，标配10 mm分散头，分散容量范围覆盖10～700 ml，可实现全方位发波，保证分散颗粒粒径均匀且沉降缓慢；同时支持脉冲与连续工作模式，并带有报警功能。整机电源为AC220V/50Hz，标准配置包含主机、分散头及隔音箱。
	1
	台
	适用于生物化学、纳米材料分散等领域的样品处理需求。

	2
	快速低温冷却循环泵
	快速低温冷却循环泵（冷却循环水机）采用7英寸触摸屏，清晰显示温度、时间等参数，并具备定时工作、掉电记忆及自启动功能，操作便捷且安全可靠。整机采用全密闭进口压缩机，制冷系统安静（噪音≤55 dB），结构紧凑，可置于实验台下方或通风橱内，并采用环保制冷剂，支持40℃高温环境使用。并配套3个规格（50ML，100ml，200ml）的玻璃夹套烧杯；性能方面，冷却温度范围为-5～45℃，显示分辨率0.1℃，恒温精度±2℃，填充容积0.9 L，在不同工况下的制冷量分别为：25℃时0.35 kW、15℃时0.25 kW、5℃时0.18 kW、0℃时0.15 kW、-5℃时0.1 kW；循环泵最大流量20 L/min，最大泵压1.2 bar，接管为G1/2内螺纹。整机电源220V/50Hz，总功率0.2 kW
	1
	台
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备注：

产品及适配性承诺：投标人投标时须承诺所投设备、耗材型号、规格、性能完全符合本项目技术要求，各设备之间、设备与耗材之间完全兼容适配，满足实验室教学、科研使用要求。（投标时提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟；未提供承诺或承诺不符合要求的作无效标处理。如虚假响应，验收不合格须无条件退货）。

投标单位需要提供原厂售后服务授权，中标后七天内提供。（投标时提供相关承诺函并加盖投标人公章，格式自拟；未提供承诺或承诺不符合要求的作无效标处理。如虚假响应，验收不合格须无条件退货）

四、质保期

合同约定质保期限为三年。

五、验收及付款方式

合同签订项目实施完成后运行20个工作日内对项目进行验收，验收合格后付合同总价的90%；余款质保期满后根据售后服务情况付合同总价的10%。

（分包一）

盐城工业职业技术学院

药学实验设备（台式高速离心机）

 投 标 文 件
投标人名称:                      (盖法人章) 
法定代表人或委托代理人:        (签字或盖章) 
日期：        年    月    日
（分包二）

盐城工业职业技术学院

药学实验设备（超声波分散仪等设备）

 投 标 文 件
投标人名称:                      (盖法人章) 
法定代表人或委托代理人:        (签字或盖章) 
日期：        年    月    日
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：。
主要专业技术能力有：。
供应商名称（公章）：
日期：____年____月____日
参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）

声  明

我公司郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标单位名称（公章）：

 授权代表签字：

日期：    年  月  日

法人授权书（格式）
本授权书声明：______________公司的_________（法定代表人姓名）_________职务代表本公司授权_________（被授权人的姓名）_________(职务)为本公司的合法投标代表，就参加   （编号）号标的内容的投标、签订合同以及合同的执行、完成和纠纷处理，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：                             

            职    务：
            单位名称：
            地    址：

投标代表（被授权人）签字：
           职    务： 
           单位名称： 
           地    址： 

           投标人（单位公章）：
           日    期： 

分包一：盐城工业职业技术学院药学实验设备（台式高速离心机）报价表

（2026ZX-043）
	名称
	型号/规格
	单位
	数量
	单价

（元）
	总价

(元)
	投标品牌

	台式高速离心机
	台式离心机采用7寸高清触摸屏控制，搭载流变频无刷电机直接驱动，并可选配气密性转子，有效防止气溶胶及液体外泄，同时支持根据实验需求独立设定升速和减速时间。主机标配配套耗材：5箱螺口尖底袋装50mL离心管（每箱20包，每包25支）。核心性能参数方面，最高转速达18500 r/min，最大相对离心力为23797×g，最大容量支持6×100 ml；转速精度控制在±10 r/min以内，定时范围可调1 sec～99 min59 sec或1 min～99 h59 min，整机运行噪声≤65 dB(A)，电源适配AC220V±22V 50/60Hz，整机功率700 W。
	台
	1
	
	
	

	合计
	人民币 (大写)：　　　　　　　圆整 ，（小写）：            

	质保及服务承诺
	投标人投标时须承诺所投设备、耗材型号、规格、性能完全符合本项目技术要求，各设备之间、设备与耗材之间完全兼容适配，满足实验室教学、科研使用要求。设备在使用过程中出现非人为质量问题，投标方接到报修通知后，24小时内到达现场提供免费上门维修服务，48小时内确保设备恢复正常运行。 

项目整体验收合格后，整机及配套设备质保3年。质保期满后，投标方须长期提供原厂配件供应及技术支持，校方仅承担配件成本费用。


备注：

1.报价需要包含项目的人工费、税费、服务费、安装调试费等为完成本项目的所有费用。

2.产品及适配性承诺：投标人投标时须承诺所投设备、耗材型号、规格、性能完全符合本项目技术要求，各设备之间、设备与耗材之间完全兼容适配，满足实验室教学、科研使用要求。（投标时提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟；未提供承诺或承诺不符合要求的作无效标处理。如虚假响应，验收不合格须无条件退货）。

3.投标单位需要提供原厂售后服务授权，中标后七天内提供。（投标时提供相关承诺函并加盖投标人公章，格式自拟；未提供承诺或承诺不符合要求的作无效标处理。如虚假响应，验收不合格须无条件退货）
供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

联系方式：

日期： 年   月   日
分包二：盐城工业职业技术学院药学实验设备（超声波分散仪等设备）报价表

（2026ZX-043）
	名称
	型号/规格
	单位
	数量
	单价

（元）
	总价

(元)
	投标品牌

	超声波分散仪
	超声波分散仪采用7寸触摸屏控制，支持定时（1～999 min）、功率（750 W，1%～100%连续可调）及占空比（0.1%～99.9%）灵活设定，并具备定时、温度、过载多重报警功能，确保运行安全。仪器频率为20 KHz±0.5 KHz，标配10 mm分散头，分散容量范围覆盖10～700 ml，可实现全方位发波，保证分散颗粒粒径均匀且沉降缓慢；同时支持脉冲与连续工作模式，并带有报警功能。整机电源为AC220V/50Hz，标准配置包含主机、分散头及隔音箱。
	台
	1
	
	
	

	台式高速离心机
	快速低温冷却循环泵（冷却循环水机）采用7英寸触摸屏，清晰显示温度、时间等参数，并具备定时工作、掉电记忆及自启动功能，操作便捷且安全可靠。整机采用全密闭进口压缩机，制冷系统安静（噪音≤55 dB），结构紧凑，可置于实验台下方或通风橱内，并采用环保制冷剂，支持40℃高温环境使用。并配套3个规格（50ML，100ml，200ml）的玻璃夹套烧杯；性能方面，冷却温度范围为-5～45℃，显示分辨率0.1℃，恒温精度±2℃，填充容积0.9 L，在不同工况下的制冷量分别为：25℃时0.35 kW、15℃时0.25 kW、5℃时0.18 kW、0℃时0.15 kW、-5℃时0.1 kW；循环泵最大流量20 L/min，最大泵压1.2 bar，接管为G1/2内螺纹。整机电源220V/50Hz，总功率0.2 kW。
	台
	1
	
	
	

	合计
	人民币 (大写)：　　　　　　　圆整 ，小写            

	质保及服务承诺
	投标人投标时须承诺所投设备、耗材型号、规格、性能完全符合本项目技术要求，各设备之间、设备与耗材之间完全兼容适配，满足实验室教学、科研使用要求。设备在使用过程中出现非人为质量问题，投标方接到报修通知后，24小时内到达现场提供免费上门维修服务，48小时内确保设备恢复正常运行。 

项目整体验收合格后，整机及配套设备质保3年。质保期满后，投标方须长期提供原厂配件供应及技术支持，校方仅承担配件成本费用。


备注：

1.报价需要包含项目的人工费、税费、服务费、安装调试费等为完成本项目的所有费用。

2.产品及适配性承诺：投标人投标时须承诺所投设备、耗材型号、规格、性能完全符合本项目技术要求，各设备之间、设备与耗材之间完全兼容适配，满足实验室教学、科研使用要求。（投标时提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟；未提供承诺或承诺不符合要求的作无效标处理。如虚假响应，验收不合格须无条件退货）。

3.投标单位需要提供原厂售后服务授权，中标后七天内提供。（投标时提供相关承诺函并加盖投标人公章，格式自拟；未提供承诺或承诺不符合要求的作无效标处理。如虚假响应，验收不合格须无条件退货）
供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

联系方式：

日期：      年   月   日


