
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: _Toc35393789][bookmark: _Toc28359001]盐城工业职业技术学院工业中心举升机等设备移位及安装调试服务询价公告
项目概况
盐城工业职业技术学院工业中心举升机等设备移位及安装调试服务采购招标项目的潜在投标人应在盐城工业职业技术学院招标采购网 获取招标文件，并于2026年8月7日9点30分前（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：2026ZX-050
项目名称：盐城工业职业技术学院工业中心举升机等设备移位及安装调试服务
采购方式：询价(满足招标要求的情况下，低价中标）
预算金额：4.97万元。
采购需求：拟对工业中心举升机等设备移位及安装调试服务进行采购。具体采购参数要求见询价文件，采购人保留对上述采购范围及内容进行适当调整的权利。
供货期限：中标签订合同后，30日历天完成。
本项目不接受联合体投标，不接受近期（一年内）无正当理由放弃我校采购项目中标资格的单位投标，不接受近三年内在我校招标采购活动中围标串标的单位投标。
二、申请人的资格要求：
1.依据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料；
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081]（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
（2）上一年度（2025年）的财务报表（成立不满一年不需提供）；
（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明材料；
（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
（5）参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623]2.本项目的特定资格要求：
（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
三、获取采购文件
时间：自公告之日起至投标截止时间前1日
地点：盐城工业职业技术学院招标采购网
方式：符合资格要求的投标人可自行下载采购文件，采购文件见盐城工业职业技术学院招标采购网公告附件。
售价：免费
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc28359082]四、响应文件提交
提交时间：2026年8月7日9点-9点30分（北京时间）
地点：盐城工业职业技术学院解放南路285号工业中心一楼营销大厅
五、公开期限
自本公告发布之日起3个工作日
[bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc35393796]六、其他补充事宜
1.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“盐城工业职业技术学院招标采购网”发布的信息更正公告。响应文件制作份数要求：正本份数：1份，副本份数：2份。
2.报价须包括所需全部辅材物料、电气辅料、调试、安装、保养、现场开孔、开槽、孔洞封堵修复、设备搬运、全程设备保护等所有工序及产生的一切费用（包含税费），均全部包含在投标报价内，由中标单位全权负责承担。不得高于预算金额，否则为无效报价。
3.付款方式，招标范围内容全部完成并经安装调试、培训结束，验收合格后付总价的95%；质保期满无质量问题付清尾款。中标单位须出具与其营业执照名称相一致的正规税务发票。
4.质保要求：质保期一年。
5.经评委认定，报价明显低于成本价的评委有权要求其作出合理解释，若理由不充分可作为无效标处理。
6.中标后，中标单位无正当理由弃标，一年内不接受其参与学校的任何采购活动。
[bookmark: _GoBack] 7.现场踏勘：潜在服务商根据需要可与项目联系人联系，须在2026年8月 5 日 15点-2026年8月 5 日 17 点（北京时间）对现场和周围环境进行踏勘，充分了解服务位置、情况、道路、内容、要求、拆装调试限制以及任何其他足以影响服务价的情况如举升机、尾气净化抽排系统新安装位置、尺寸等具体情况，需要满足建设单位要求，结算不另调整相关费用。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名    称：盐城工业职业技术学院
地    址：江苏省盐城市盐都区解放南路285号
联 系 人：魏老师 
联系电话：18862011086














附件：
投标文件要求

文件1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）
文件2 上一年度（2025年）财务状况报表（复印件，成立不满一年不需提供）
文件3 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）
文件4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
文件5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
文件6 法人授权书(法人投标也需填写，不可只盖章）
文件7报价表
文件8询价文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料
以上文件均需加盖单位公章，正本一份副本两份
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盐城工业职业技术学院
工业中心举升机等设备移位及安装调试服务

投 标 文 件



投标人名称:                      (盖章) 

法定代表人或委托代理人:        (签字或盖章) 




日期：        年    月    日






具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式）
我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：  。
主要专业技术能力有：   。
投标单位名称（公章）：

                                     日期：     年  月   日



参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）

声  明

我公司郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
投标单位名称（公章）：
                                 
 授权代表签字：
                                  
日期：年月日
















法人授权书（格式）

本授权书声明：______________公司的_________（法定代表人姓名）_________职务代表本公司授权_________（被授权人的姓名）_________(职务)为本公司的合法投标代表，就参加   （编号）号标的内容的投标、签订合同以及合同的执行、完成和纠纷处理，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于年月日签字生效，特此声明。
法定代表人签字：                             
            职    务：
            单位名称：
            地    址：
投标代表（被授权人）签字：
           职    务： 
           单位名称： 
           地    址： 

           投标人（单位公章）：
           日    期： 


盐城工业职业技术学院工业中心举升机等设备移位及安装调试服务报价表（2026ZX-050）
	序号
	服务
名称
	技术要求/参数
	数量
	单价
（元）
	价格
（元）

	1
	举升机等移位及安装调试
	一、举升机拆卸（型号：AH-8330，地藏式小剪6台；AH-6240 子母大剪1台）
总体要求：切断7台举升机等设备电源和气源，对每台设备的电源线、信号线、气管逐一编号标记，便于后续快速准确接线。拆除设备与旧坑基的连接螺栓，将举升机主体及液压泵站、控制箱等附属部件整体拆解分离，使用铲车分批搬运至新场地指定区域。搬运过程中对液压管路接口采用专用堵头封堵，防止灰尘杂物进入油路系统，拆下的螺栓等配件分类装箱保管，及时清理垃圾。
（一）准备作业要求
1.施工前对每个单台设备进行空载试运行检查，记录设备原始运行状态，确认设备工况完好后开始拆卸作业；
2.彻底切断设备总电源、气源，对液压系统进行完全泄压、油缸回落归零，释放管路残余压力，杜绝带压、带电拆卸风险；
3.对设备机身、剪臂、平台、基坑区域进行全面清洁，清除油污、泥沙、杂物，避免拆卸过程杂质进入阀体、油缸内部。
（二）电气系统拆卸要求
1.拆除设备380V主电源回路、控制线路、急停线路、限位感应线路，逐一标记线号、端子位置，分类规整收纳；
2.拆卸电控箱、控制面板、电源线缆、接地保护线，严禁硬拉硬拽、撕扯线缆，杜绝线缆绝缘层破损、端子变形；
3.保留原厂线路接头、端子、护套，所有电气配件单独打包防护，做好机型编号标识，避免混装丢失。
（三）气路系统拆卸要求
1.关闭总供气阀门，排空管路残余气压，拆卸设备进气接头、分支气管、油水分离器、气动控制阀组；
2.拆卸气管、气阀、过滤装置时轻拆轻取，杜绝管路折断、接口滑丝、密封胶圈损坏；
3.气动精密配件单独密封包装，防止灰尘、油污进入，保证二次安装后气动解锁、锁止功能正常。
（四）液压系统拆卸要求
1.设备完全落位归零、系统泄压完成后，逐一拆卸液压进回油管、液压接头、阀组接口；
2.拆卸过程全程接油、收油，规范回收残余液压油，杜绝油污污染实训场地地面及基坑；
3.油缸、油管、液压阀组接口拆卸后立即使用专用堵头、密封帽封堵，防止灰尘、水汽进入油路系统，避免后期油路堵塞、阀体锈蚀；
4.严禁暴力掰扯液压管路，杜绝油管折裂、接头滑丝、油缸密封损伤。
（五）机械主体结构拆卸要求
1.拆解剪臂结构时做好对位标记，保证零部件原位匹配，杜绝错装、错位；
2.整机拆解过程保护机身漆面、钢结构、铰接点位，无敲击变形、无磕碰掉漆、无结构损伤；
3.所有螺栓、垫片、销轴、卡扣等小配件按机型分类收纳、编号封装，做到配件齐全、无丢失、无损坏。
（六）成品保护与打包转运要求
1.机身主体、剪臂、平台采用防震、防撞、防潮材料全包防护，避免转运过程变形、磨损、受潮锈蚀；
2.精密电控元件、气动阀组、液压配件单独独立包装，做好防震防水处理；
3.每台设备配件统一归类、编号贴标，做到一机一包、清单对应，确保二次安装配件完整配套。
二、举升机坑基预置（型号：AH-8330，地藏式小剪6台；AH-6240 子母大剪1台）
（一）AH-8330地藏式小剪举升机基坑要求
1.基坑开挖尺寸：长1.550-1.600m、宽 0.55-0.6m、深0.33-0.350m‌，深度可适度加深，且需预留安装间隙。
2.基础浇筑厚度：底部混凝土垫层厚度≥20cm，保证设备承重基底稳固
3.基坑结构要求：坑壁垂直规整、无塌方、无松动浮土，坑底平整夯实，高低误差≤3mm/m
4.工位间距：预留车辆进出、实训操作、设备检修安全空间
（二）AH-6240 地藏式子母大剪基坑要求
1.基坑开挖尺寸：长 4.7-4.9m、宽0.7-0.9m 、 深 0.35-0.45m，深度可适度加深且需预留安装间隙。
2.基础浇筑厚度：底部混凝土厚度≥20cm，保障高精度四轮定位实训承重、防沉降要求
3.基坑结构要求：坑壁垂直规整、无塌方、无松动浮土，坑底平整夯实，高低误差≤3mm/m，杜绝后期平台倾斜、同步度偏差。
（三）基坑预置要求
1.人工配合机械精细开挖，杜绝超挖、乱挖、扩挖；开挖完成后对坑底、坑壁分层夯实，清除浮土、杂物、淤泥，基底密实无松动，杜绝后期沉降变形。
2.所有基坑基础混凝土强度等级不低于C30，密实振捣、无蜂窝、麻面、空鼓、开裂缺陷。坑底分层夯实至密实状态，坑底及四周绑扎钢筋网，钢筋规格φ10～φ14mm，间距200～300mm，确保混凝土结构强度。在坑基中间位置及机箱下方预埋110PVC管道，作为液压管路和线缆的穿线通道，管道接口密封牢固防止混凝土浆液渗入堵塞。混凝土一次性连续浇筑，底部厚度20cm，四周围护墙体厚度5cm，使用插入式振捣棒振捣密实，表面抹平压光。浇筑完成后覆盖保湿养护，养护期不少于7天，期间严禁在坑基上放置任何重物或进行其他作业。
3.基坑包边加固：所有地藏基坑上口采用L40等边角钢全包边加固，角钢与混凝土密实锚固，边角顺直平整，防止基坑边缘破损、开裂、掉边。
4.地面衔接处理：基坑上口与实训地面衔接平顺，无高低差、无台阶，适配PVC地坪铺设及实训车辆通行。
（四）电气、液压及气路管路要求
1.电气线管技术要求：每台举升机基坑预埋≥DN50阻燃PVC穿线管2根，用于主电源、控制线路穿线；管线平直无弯折、无堵塞，管口打磨光滑，两端预留充足接线长度，管线全程暗敷、隐蔽规整。
2.液压、气路技术要求：大剪基坑中间位置预留管路穿线孔，距离基坑前端700mm-800mm位置设置管路通道，满足液压油管、气管穿行需求；管路通道通畅无堵塞，密封防护到位。
3.接电技术要求：沿规划路径敷设200米380V三相四线电缆，为7台举升机分别安装独立小配电箱，每台举升机单独供电控制。电缆全程穿PVR保护管敷设，线槽在90°转弯处采用双45°弯头过渡以减少线缆折损。穿墙位置进行开墙孔作业，穿墙管两端加装绝缘护圈。每个配电箱内配置总开关、分路开关及漏电保护器，箱体可靠接地。所有电气设备（含举升机电机、控制箱）均用专用接地线与PE排相连，接地电阻符合规范要求。线路敷设完成后逐路进行绝缘电阻测试，通电前逐项核对相序和接线正确性。
（五）防水防潮技术要求
1.基坑底面、内壁、阴阳角整体做双层防渗防水处理，涂刷专用车间防水防渗涂层，无漏刷、无起皮、无空鼓。
2.阻断地下潮气、地面渗水渗透，杜绝设备液压部件、电气元件受潮锈蚀、短路故障，适配实训车间长期潮湿工况。
3.防水施工完成后做闭水试验，无渗水、无返潮。
三、举升机安装及调试（品牌型号：安徽佳航AH-8330，地藏式小剪6台；安徽佳航AH-6240 子母大剪1台）
（一）整机机械安装工艺要求
1.严格按照安徽佳航原厂装配标准复位安装设备，剪臂、销轴、滑块、锁止齿板等核心结构对位精准，所有地脚螺栓、连接固件逐一复紧，无松动、无虚位、无错装。
2.液压管路精准对接，密封件全部复位完好，规范完成整机油路排气作业，杜绝油路进气、设备升降抖动、漂移、异响问题，所有接口无渗漏、无泄压。
3.电气线路按照原端子、原线号精准复位对接，线路防护到位，绝缘良好。杜绝错接、虚接、短路隐患，电控面板、感应元件安装端正牢固。
4.所有拆卸配件、防护零件完整复位，设备整体结构、外观恢复原厂状态，无配件缺失、无结构损伤。
（二）AH-8330小剪举升机调试校准
1.开展不低于5次空载、额定负载循环升降测试，设备全程运行平稳、无异响、无抖动、无偏移、无卡顿。
2.逐一测试机械自锁、气动解锁、紧急下降、过载保护、断电自锁等安全功能，确保响应灵敏、动作可靠、100%达标。
3.校准液压系统压力、供气系统压力，各项参数匹配原厂标准，水电气联动运行稳定无异常。
（三）AH-6240子母大剪举升机调试校准
1.重点校准子母双平台水平度、同步度，设备前后、左右水平误差≤2mm，双平台升降同步无高低差、无偏移、无跑偏。
2.精细调试液压平衡阀组，保证双平台升降速度均匀、受力均衡，满载运行稳定无抖动。
3.适配汽车四轮定位实训高精度使用需求，整机精度、平稳度、同步性达到原厂新机标准。
4.全工况测试电控、气控、液压保护等所有功能，确保系统联动正常、安全可靠。
（四）维保要求
1.设备安装调试完成后，开展整机竣工保养：液压系统补油排气、气路排污清洁、所有运动铰接点位加注专用润滑油脂、全车固件二次复紧、电路全面复检。
2.彻底清理基坑、设备内部油污、杂物、积水，对设备钢结构、裸露固件做防锈、防潮防护处理。
四、尾气抽排系统移位技术要求
（一）拆卸技术要求
    施工单位需采用无损拆卸工艺，严禁暴力拆解，保证所有结构件、精密配件完好可二次利用，具体要求如下：
1.施工前切断设备总电源，关停风机控制系统，确认设备完全断电后方可开展拆卸作业，杜绝带电操作安全隐患。
2.按照“先电气、后风机、再管路轨道”的顺序分步拆卸，先拆除电控线路、风机接线、控制开关，逐一标记线号、端子位置，分类规整收纳。
3.拆卸风机、软管、滑动小车等活动配件，单独打包防护；依次拆卸轨道端盖、密封条、轨道拼接接头、吊顶吊具，逐段拆解铝合金滑道。
4.所有螺丝、挂件、密封小件分类封装、编号贴标，杜绝丢失、混装；铝合金轨道轻拆轻放，杜绝磕碰变形、划伤、弯折。
5.拆卸完成后清理旧场地吊顶、墙面残留固件、杂物垃圾，复原旧场地整洁状态。
（二）安装要求
1.轨道安装要求
（1）根据指定2个新实训场地工位布局进行适应性精准定位放线，铝合金轨道整体排布顺直、间距均匀，轨道水平度误差≤2mm/m，无倾斜、无扭曲。
（2）轨道拼接缝隙严密平整，高低无错台，接缝密封到位，杜绝漏风、积灰问题；全套橡胶密封条完整复位、贴合紧密，无松动、无脱落。
（3）轨道拼接缝隙严密平整，高低无错台，接缝密封到位，杜绝漏风、积灰问题；全套橡胶密封条完整复位、贴合紧密，无松动、无脱落。
（4）轨道首尾端盖安装密封严实，防尘、防杂物进入轨道内部，保障小车滑动工况稳定。
2.滑动系统安装要求
（1）滑动小车装配精准，滚轮与轨道贴合良好，全程推拉滑动顺畅、静音无卡顿、无跑偏、无卡滞故障。
（2）软管连接牢固、密封严密，伸缩自如，无扭曲、无挤压、无漏气，适配车辆移动作业行程。
3.风机及管路安装要求
（1）抽排风机固定稳固，减震措施到位，运行无剧烈震动、无共振异响；风机进出风管路对接密封严实，无漏风、无泄压。
（2）整体排风管路走向规整、固定牢靠，管路无死弯、无塌陷，排风通畅，满足多工位同时尾气抽排需求。
3.电气要求
（1）设备采用220V常规市电供电，线路采用国标阻燃线缆，布线规整、穿管防护，无裸露杂乱线路。
（2）独立配置开关及过载、短路保护装置，接线牢固、绝缘完好，接地可靠，杜绝漏电、电气故障隐患。
（3）控制系统启停灵敏、响应迅速，风机启停、运行状态稳定，适配实训高频启停作业。
4.调试要求
（1）安装完成后进行全程空载试运行，检查轨道滑动、小车移动、软管伸缩、风机运行状态，确保整机运行平稳、无异响、无故障。
（2）开展尾气抽排模拟实训测试，系统风量充足、排风迅速，管路无漏气、无倒灌，尾气收集、排放效果达标。
（3）调试电气控制系统，保护功能灵敏有效，设备启停顺畅，各项运行参数达到原设备出厂标准。
（4）对所有固件、轨道、密封件、管路进行二次复检紧固，排查隐患，保证系统长期稳定运行。
五、场地复原及成品保护要求
（一）施工全过程做好成品保护，避免原有设备、墙面、吊顶磕碰损坏；所有旧设备配件完整复用，无丢失、无报废、无遗漏。
（二）施工完成后彻底清理施工垃圾、杂物、粉尘，规整实训场地，恢复场地干净整洁、规整有序的教学环境。
六、质量与安全
   质量控制方面，所有进场材料须附合格证及检测报告，钢筋绑扎、管道预埋等隐蔽工程须经采购人现场验收签字后方可浇筑混凝土，坑基成型尺寸偏差控制在移机设备原厂安装要求以内，混凝土养护期不少于7天，电气绝缘电阻值符合规范要求。
安全管理方面，所有人员进入现场须正确佩戴安全防护用品，吊装作业设专人统一指挥、严禁吊物下方站人或通行，电气作业须持证电工操作并严格执行断电挂牌制度，动火作业办理审批手续并配备灭火器材。现场配备急救箱和消防器材，制定触电、机械伤害、高处坠落等事故应急处置流程，发生突发情况第一时间启动预案并上报。
	
	
	



注明：
1、 本次报价为全费用报价，报价需要包含全部辅材物料、电气辅料、调试、安装、保养、现场开孔、开槽、孔洞封堵修复、设备搬运、全程设备保护等所有工序及产生的一切费用（包含税费）；
2、 具体细节需求以甲方需求为准。
3、 质保期一年
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授权代表（签字）：
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