<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<JingJiBiao BiaoDuanNO="01" Xmmc="盐城工业职业技术学院智慧教室装饰工程" Version="3.2" Jsfs="1">
  <ZhaoBiaoXx Zbr="1" Zxr="1" ZbrDb="1" ZxrDb="1" Bzr="1" Fhr="1" BzTime="2020-10-26" FhTime="2020-10-26" />
  <Dxgcxx Dxgcbh="DX" Dxgcmc="盐城工业职业技术学院智慧教室装饰工程" Je="0" Zgj="0" Aqwmf="0" Gf="0">
    <Dwgcxx Dwgcbh="001" Dwgcmc="盐城工业职业技术学院智慧教室装饰工程（装饰）" Zylb="2" SoftName="江苏金石软件有限公司" SoftNum="空" DogNum="8b5816f9986245d6804c514b260829ca" MachineKey="10-7B-44-A5-52-B9">
      <Fywj />
      <Gfsj>
        <GfsjMx Xh="1" Mc="规费" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="1" />
        <GfsjMx Xh="1.1" Mc="社会保险费" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="2.4" Je="0" Fyxlb="1.1" />
        <GfsjMx Xh="1.2" Mc="住房公积金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0.42" Je="0" Fyxlb="1.2" />
        <GfsjMx Xh="1.3" Mc="环境保护税" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0.1" Je="0" Fyxlb="1.3" />
        <GfsjMx Xh="2" Mc="税金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01" Fl="9" Je="0" Fyxlb="2" />
        <GfsjMx Xh="3" Mc="合计" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="3" />
      </Gfsj>
      <Qdxm>
        <QdBt Xh="" Mc="拆除工程" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="1" Qdbm="011605001001" Mc="拆除、搬运工程" Xmtz="1、凡涉及本次施工范围内须拆除部位的全部工作内容&#xD;&#xA;2、投标人自行勘察现场，根据现场实际情况结合设计图纸，综合考虑教室内防盗门、绿板、乳胶漆墙面清理、投影、幕布、灯，插座、开关等教室内所有指定设备的拆除费用&#xD;&#xA;3、原室内设备等按学校要求搬迁到指定地点&#xD;&#xA;4、非拆除部分不允许损坏，并修复拆除损坏部分(含粉补侧边费用)&#xD;&#xA;5、该综合单价中包含垃圾打扫、清理、上下运力及外运等费用，自行考虑残值回收。&#xD;&#xA;6、该费用包干使用，结算时不调整。" Jsgz="按拆除面积计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
        <QdBt Xh="" Mc="装饰工程" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="2" Qdbm="011103002001" Mc="PVC地胶地面" Xmtz="1、地面自流平&#xD;&#xA;2、PVC地胶地面、PVC厚度不低于1.6mm&#xD;&#xA;3、含铝合金压条&#xD;&#xA;4、部位：详见图纸（含阶梯教室地面部分）" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内" Dw="m2" Sl="833.47" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="3" Qdbm="011106009001" Mc="PVC地胶台阶面层" Xmtz="1、自流平找平&#xD;&#xA;2、PVC地胶台阶面层、PVC厚度不低于1.6mm、7字型压边条&#xD;&#xA;3、工程量按展开面积计算&#xD;&#xA;4、部位：阶梯教室大台阶" Jsgz="按设计图示尺寸以楼梯（包括踏步、休息平台及≤500mm的楼梯井）水平投影面积计算。楼梯与楼地面相连时，算至梯口梁内侧边沿；无梯口梁者，算至最上一层踏步边沿加300mm" Dw="m2" Sl="177.64" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="4" Qdbm="011407001001" Mc="墙面喷刷涂料" Xmtz="1、基层清理&#xD;&#xA;2、喷刷涂料部位:内墙面（含柱面）&#xD;&#xA;3、刮腻子要求:批腻子三遍&#xD;&#xA;4、涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆三遍&#xD;&#xA;5、颜色根据建设单位要求" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算" Dw="m2" Sl="839.72" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="5" Qdbm="011207001001" Mc="墙面装饰板（吸音板墙面）" Xmtz="1、龙骨材料种类、规格、中距：40*40木龙骨骨架刷防火涂料三遍。&#xD;&#xA;2、基层材料种类、规格：9mm多层板基层，防火涂料三遍&#xD;&#xA;3、面层材料品种、规格、颜色：吸音板饰面、黑钛不锈钢压边条压边&#xD;&#xA;4、吸音板材质、颜色进场前需经建设单位确认方可实施&#xD;&#xA;5、具体做法详见图纸" Jsgz="按设计图示墙净长乘净高以面积计算。扣除门窗洞口及单个＞0.3m2的孔洞所占面积" Dw="m2" Sl="189.35" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="6" Qdbm="011207001002" Mc="墙面装饰板（软木板墙面）" Xmtz="1、基层材料种类、规格：9mm多层板基层，防火涂料三遍&#xD;&#xA;2、面层材料品种、规格、颜色：软木板面层含框&#xD;&#xA;3、具体做法详见图纸" Jsgz="按设计图示墙净长乘净高以面积计算。扣除门窗洞口及单个＞0.3m2的孔洞所占面积" Dw="m2" Sl="156.25" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="7" Qdbm="011207001003" Mc="硬包墙面" Xmtz="1、基层材料种类、规格:9mm多层板、刷防火涂料三遍&#xD;&#xA;2、面层材料品种、规格、颜色:墙面硬包、黑钛金包边&#xD;&#xA;3、硬包材质、颜色进场前需经建设单位确认方可实施" Jsgz="按设计图示墙净长乘净高以面积计算。扣除门窗洞口及单个＞0.3m2的孔洞所占面积" Dw="m2" Sl="32.97" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="8" Qdbm="011207001004" Mc="墙面装饰板（木饰面墙面）" Xmtz="1、龙骨材料种类、规格、中距：40*40木龙骨骨架刷防火涂料三遍。&#xD;&#xA;2、基层材料种类、规格：9mm多层板基层，防火涂料三遍&#xD;&#xA;3、面层材料品种、规格、颜色：木饰面板&#xD;&#xA;4、木饰面板材质、颜色进场前需经建设单位确认方可实施&#xD;&#xA;5、具体做法详见图纸" Jsgz="按设计图示墙净长乘净高以面积计算。扣除门窗洞口及单个＞0.3m2的孔洞所占面积" Dw="m2" Sl="9.45" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="9" Qdbm="011105006001" Mc="金属踢脚线" Xmtz="1、踢脚线高度:H=100mm&#xD;&#xA;2、基层材料种类、规格:9mm多层板基层、刷防火涂料三遍&#xD;&#xA;3、面层材料品种、规格、颜色:0.7mm厚黑钛金不锈钢&#xD;&#xA;4、不锈钢颜色最终由建设单位确认&#xD;&#xA;5、具体做法详见图纸" Jsgz="1.以平方米计量，按设计图示长度乘高度以面积计算&#xD;&#xA;2.以米计量，按延长米计算" Dw="m" Sl="476.83" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="10" Qdbm="010810001001" Mc="电动窗帘" Xmtz="1、窗帘材质:单层窗帘（样式、材料性能满足甲方要求）&#xD;&#xA;2、窗帘高度、宽度:落地&#xD;&#xA;3、窗帘层数:1层&#xD;&#xA;4、配套电机、铝合金轨道等配件&#xD;&#xA;6、工程量计算：长度按照窗帘盒长度计算、高度按照窗帘高度计算" Jsgz="1.以米计量，按设计图示尺寸以成活后长度计算&#xD;&#xA;2.以平方米计量，按图示尺寸以成活后展开面积计算" Dw="m2" Sl="632.48" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="11" Qdbm="011302001001" Mc="矿棉板吊顶" Xmtz="1、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌全丝牙吊筋（高度综合考虑）&#xD;&#xA;2、龙骨材料种类、规格、中距:配套轻钢龙骨&#xD;&#xA;3、面层材料品种、规格:600*600*12mm矿棉板&#xD;&#xA;4、含开灯孔、喷淋孔、空调孔等所有开孔费用&#xD;&#xA;5、含侧边封边木工板基层&#xD;&#xA;6、具体详见设计图纸，并符合施工和验收规范" Jsgz="按设计图示尺寸以水平投影面积计算。天棚面中的灯槽及跌级、锯齿形、吊挂式、藻井式天棚面积不展开计算。不扣除间壁墙、检查口、附墙烟囱、柱垛和管道所占面积，扣除单个＞0.3 m2的孔洞、独立柱及与天棚相连的窗帘盒所占的面积" Dw="m2" Sl="1219.23" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="12" Qdbm="010810002001" Mc="木窗帘盒" Xmtz="1、采用18mm细木工板衬板（刷防火涂料三遍）&#xA;2、9.5厚纸面石膏板面层&#xA;3、涂料品种、刷喷遍数:满批腻子3遍，环保乳胶漆3遍&#xA;4、纸面石膏板清油封底、接缝处粘贴自粘胶带、钉眼除锈&#xD;&#xA;5、具体做法详见图纸" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算" Dw="m" Sl="175.69" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="13" Qdbm="010802003001" Mc="钢质防盗门" Xmtz="1、新装钢质防盗门带钢质门套（具体尺寸详见图纸）&#xD;&#xA;2、含门扇、门套、合页、执手、门锁、五金件、门栓等；含所有安装费用&#xD;&#xA;3、门侧边塞缝、抹灰及墙面涂料修补费用综合考虑在内&#xD;&#xA;4、颜色、材质、样式需满足建设单位要求" Jsgz="1.以樘计量，按设计图示数量计算&#xD;&#xA;2.以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算" Dw="m2" Sl="21.53" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="14" Qdbm="010805005001" Mc="钢化玻璃门" Xmtz="1、木工板基层、黑色不锈钢边框饰面&#xD;&#xA;2、10mm钢化玻璃、金属拉手&#xD;&#xA;3、304系列不锈钢地弹簧&#xD;&#xA;4、具体做法详见图纸" Jsgz="1.以樘计量，按设计图示数量计算&#xD;&#xA;2.以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算" Dw="m2" Sl="64.89" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
      </Qdxm>
      <Csxm>
        <ZjCs>
          <ZjCsMx Xh="1" Bm="011707001001" Mc="现场安全文明施工" Js="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Xmlb="1">
            <AqwmfMx Mc="基本费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="1.7" Je="0" Xmlb="1.1" />
            <AqwmfMx Mc="标化增加费(省一星级)" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="1.2" />
            <AqwmfMx Mc="扬尘污染防治增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0.22" Je="0" Xmlb="1.3" />
          </ZjCsMx>
          <ZjCsMx Xh="2" Bm="011707010001" Mc="工程按质论价(市优)" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="2" />
          <ZjCsMx Xh="3" Bm="011707002001" Mc="夜间施工" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="4" Bm="011707004001" Mc="二次搬运" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="5" Bm="011707005001" Mc="冬雨季施工" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="6" Bm="011707006001" Mc="地上、地下设施、建筑物的临时保护设施" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="7" Bm="011707007001" Mc="已完工程及设备保护费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="8" Bm="011707008001" Mc="临时设施费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="9" Bm="011707009001" Mc="赶工措施费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="10" Bm="01B001" Mc="特殊条件下施工增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="11" Bm="011707003001" Mc="非夜间施工照明" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="12" Bm="011707011001" Mc="住宅工程分户验收" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="13" Bm="011707012001" Mc="建筑工人实名制费用" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
        </ZjCs>
        <DjCs>
          <DjCsMx Xh="1" Bm="011701003001" Mc="脚手架" Xmtz="1、该项包死、结算时不调整" Jsgz="按所服务对象的垂直投影面积计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
        </DjCs>
      </Csxm>
      <Qtxm>
        <QtxmMx Xh="1" Mc="暂列金额" Je="40000" Xmlb="1" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2" Mc="暂估价" Je="0" Xmlb="2" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2.1" Mc="材料暂估价" Je="0" Xmlb="2.1" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2.2" Mc="专业工程暂估价" Je="0" Xmlb="2.2" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="3" Mc="计日工" Je="0" Xmlb="3" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="4" Mc="总承包服务费" Je="0" Xmlb="4" Bz="" />
      </Qtxm>
      <Zlje>
        <ZljeMx Xh="1" Mc="暂列金额" Dw="项" Zdje="40000" Bz="" />
      </Zlje>
      <Clzg />
      <Zygczg />
      <Jrg>
        <JrgBt Xh="一" Mc="人工" Je="0" Lb="1" />
        <JrgBt Xh="二" Mc="材料" Je="0" Lb="2" />
        <JrgBt Xh="三" Mc="施工机械" Je="0" Lb="3" />
        <JrgBt Xh="四" Mc="企业管理费和利润" Je="0" Lb="4" />
      </Jrg>
      <Zcbfwf>
        <ZcbfwfMx Xh="1" Mc="发包人供应材料" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
        <ZcbfwfMx Xh="2" Mc="发包人发包专业工程" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
      </Zcbfwf>
      <Zjxmjdkzffj />
      <Fbrgycl />
      <Cbrgycl />
      <Rcjhz />
    </Dwgcxx>
    <Dwgcxx Dwgcbh="002" Dwgcmc="盐城工业职业技术学院智慧教室装饰工程（安装）" Zylb="3" SoftName="江苏金石软件有限公司" SoftNum="空" DogNum="8b5816f9986245d6804c514b260829ca" MachineKey="10-7B-44-A5-52-B9">
      <Fywj />
      <Gfsj>
        <GfsjMx Xh="1" Mc="规费" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="1" />
        <GfsjMx Xh="1.1" Mc="社会保险费" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="2.4" Je="0" Fyxlb="1.1" />
        <GfsjMx Xh="1.2" Mc="住房公积金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0.42" Je="0" Fyxlb="1.2" />
        <GfsjMx Xh="1.3" Mc="环境保护税" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0.1" Je="0" Fyxlb="1.3" />
        <GfsjMx Xh="2" Mc="税金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01" Fl="9" Je="0" Fyxlb="2" />
        <GfsjMx Xh="3" Mc="合计" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="3" />
      </Gfsj>
      <Qdxm>
        <QdBt Xh="" Mc="一、汽车学院智慧教室" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="1" Qdbm="030404017001" Mc="其他" Xmtz="1、安装方式:原有电气、消防、其他安装设备按照现有设计整改，凿补墙槽及墙洞，调试运行、投标人认为完成该项内容所增加项，施工必须满足验收，所增加一切费用综合考虑" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="2" Qdbm="030404017002" Mc="配电箱" Xmtz="1、名称:配电箱（改造）&#xD;&#xA;2、型号:2ALU1&#xD;&#xA;3、备注:根据设计图纸对现状配电箱进行改造，增加、更换断路器及其他电器元器件，箱内配线整改等，必须符合设计及使用验收要求，发生费用综合考虑。" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="3" Qdbm="030411001001" Mc="配管" Xmtz="1、名称:电线管&#xD;&#xA;2、规格:PVC40&#xD;&#xA;3、配置形式:建设单位现场确定&#xD;&#xA;4、备注:满足校方使用要求，符合验收规范的相关规定。" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Dw="m" Sl="4.8" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="4" Qdbm="030411001002" Mc="配管" Xmtz="1、名称:电线管&#xD;&#xA;2、规格:PVC20&#xD;&#xA;3、配置形式:建设单位现场确定&#xD;&#xA;4、备注:满足校方使用要求，符合验收规范的相关规定。" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Dw="m" Sl="172.75" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="5" Qdbm="030411004001" Mc="配线" Xmtz="1、名称:管内穿线&#xD;&#xA;2、型号:BV-2.5mm2&#xD;&#xA;3、材质:铜&#xD;&#xA;4、配线部位:管内" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Dw="m" Sl="320.25" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="6" Qdbm="030411004002" Mc="配线" Xmtz="1、名称:管内穿线&#xD;&#xA;2、型号:BV-4mm2&#xD;&#xA;3、材质:铜&#xD;&#xA;4、配线部位:管内" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Dw="m" Sl="49.4" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="7" Qdbm="030411006001" Mc="接线盒" Xmtz="1、名称:接线盒&#xD;&#xA;2、材质:塑料&#xD;&#xA;3、规格:86型&#xD;&#xA;4、安装形式:暗配" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="20" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="8" Qdbm="030411006002" Mc="接线盒" Xmtz="1、名称:开关盒&#xD;&#xA;2、材质:塑料&#xD;&#xA;3、规格:86型&#xD;&#xA;4、安装形式:暗配" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="16" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="9" Qdbm="030411005001" Mc="接线箱" Xmtz="1、名称:接线箱&#xD;&#xA;2、规格:符合规范要求，详见设计&#xD;&#xA;3、安装形式:暗配" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="10" Qdbm="030412004001" Mc="装饰灯" Xmtz="1、名称:平板灯&#xD;&#xA;2、规格:600×600嵌入式面板方灯：功率48W.色温：6500K ，详见设计&#xD;&#xA;3、备注:综合单价包含金属软管及配件、灯具安装。" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="16" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="11" Qdbm="030404034001" Mc="照明开关" Xmtz="1、名称:双联单控开关&#xD;&#xA;2、规格:250V 10A&#xD;&#xA;3、安装方式:暗装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="12" Qdbm="030404035001" Mc="插座" Xmtz="1、名称:安全型双联二三极暗装插座&#xD;&#xA;2、规格:10A  250V" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="6" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
        <QdBt Xh="" Mc="二、机电学院智慧教室" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="13" Qdbm="030404017003" Mc="其他" Xmtz="1、安装方式:原有电气、消防、其他安装设备按照现有设计整改，凿补墙槽及墙洞，调试运行、投标人认为完成该项内容所增加项，施工必须满足验收，所增加一切费用综合考虑" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="14" Qdbm="030404017004" Mc="配电箱" Xmtz="1、名称:配电箱&#xD;&#xA;2、型号:2ALU1&#xD;&#xA;3、备注:根据设计图纸对现状配电箱进行改造，增加、更换断路器及其他电器元器件，箱内配线整改等，必须符合设计及使用验收要求，发生费用综合考虑。" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="15" Qdbm="030411001003" Mc="配管" Xmtz="1、名称:电线管&#xD;&#xA;2、规格:PVC40&#xD;&#xA;3、配置形式:建设单位现场确定&#xD;&#xA;4、备注:满足校方使用要求，符合验收规范的相关规定。" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Dw="m" Sl="4.8" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="16" Qdbm="030411001004" Mc="配管" Xmtz="1、名称:电线管&#xD;&#xA;2、规格:PVC20&#xD;&#xA;3、配置形式:建设单位现场确定&#xD;&#xA;4、备注:满足校方使用要求，符合验收规范的相关规定。" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Dw="m" Sl="172.35" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="17" Qdbm="030411004003" Mc="配线" Xmtz="1、名称:管内穿线&#xD;&#xA;2、型号:BV-2.5mm2&#xD;&#xA;3、材质:铜&#xD;&#xA;4、配线部位:管内" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Dw="m" Sl="319.5" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="18" Qdbm="030411004004" Mc="配线" Xmtz="1、名称:管内穿线&#xD;&#xA;2、型号:BV-4mm2&#xD;&#xA;3、材质:铜&#xD;&#xA;4、配线部位:管内" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Dw="m" Sl="49.4" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="19" Qdbm="030411006003" Mc="接线盒" Xmtz="1、名称:接线盒&#xD;&#xA;2、材质:塑料&#xD;&#xA;3、规格:86型&#xD;&#xA;4、安装形式:暗配" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="20" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="20" Qdbm="030411006004" Mc="接线盒" Xmtz="1、名称:开关盒&#xD;&#xA;2、材质:塑料&#xD;&#xA;3、规格:86型&#xD;&#xA;4、安装形式:暗配" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="16" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="21" Qdbm="030411005002" Mc="接线箱" Xmtz="1、名称:接线箱&#xD;&#xA;2、规格:符合规范要求，详见设计&#xD;&#xA;3、安装形式:暗配" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="22" Qdbm="030412004002" Mc="装饰灯" Xmtz="1、名称:平板灯&#xD;&#xA;2、规格:600×600嵌入式面板方灯：功率48W.色温：6500K ，详见设计&#xD;&#xA;3、备注:综合单价包含金属软管及配件、灯具安装。" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="16" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="23" Qdbm="030404034002" Mc="照明开关" Xmtz="1、名称:双联单控开关&#xD;&#xA;2、规格:250V 10A&#xD;&#xA;3、安装方式:暗装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="24" Qdbm="030404035002" Mc="插座" Xmtz="1、名称:安全型双联二三极暗装插座&#xD;&#xA;2、规格:10A  250V" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="6" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
        <QdBt Xh="" Mc="三、药健学院智慧教室" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="25" Qdbm="030404017005" Mc="其他" Xmtz="1、安装方式:原有电气、消防、其他安装设备按照现有设计整改，凿补墙槽及墙洞，调试运行、投标人认为完成该项内容所增加项，施工必须满足验收，所增加一切费用综合考虑" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="26" Qdbm="030404017006" Mc="配电箱" Xmtz="1、名称:配电箱&#xD;&#xA;2、型号:2ALU1&#xD;&#xA;3、备注:根据设计图纸对现状配电箱进行改造，增加、更换断路器及其他电器元器件，箱内配线整改等，必须符合设计及使用验收要求，发生费用综合考虑。" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="27" Qdbm="030411001005" Mc="配管" Xmtz="1、名称:电线管&#xD;&#xA;2、规格:PVC40&#xD;&#xA;3、配置形式:建设单位现场确定&#xD;&#xA;4、备注:满足校方使用要求，符合验收规范的相关规定。" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Dw="m" Sl="4.8" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="28" Qdbm="030411001006" Mc="配管" Xmtz="1、名称:电线管&#xD;&#xA;2、规格:PVC20&#xD;&#xA;3、配置形式:建设单位现场确定&#xD;&#xA;4、备注:满足校方使用要求，符合验收规范的相关规定。" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Dw="m" Sl="134.75" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="29" Qdbm="030411004005" Mc="配线" Xmtz="1、名称:管内穿线&#xD;&#xA;2、型号:BV-2.5mm2&#xD;&#xA;3、材质:铜&#xD;&#xA;4、配线部位:管内" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Dw="m" Sl="298.66" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="30" Qdbm="030411004006" Mc="配线" Xmtz="1、名称:管内穿线&#xD;&#xA;2、型号:BV-4mm2&#xD;&#xA;3、材质:铜&#xD;&#xA;4、配线部位:管内" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Dw="m" Sl="47.55" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="31" Qdbm="030411006005" Mc="接线盒" Xmtz="1、名称:接线盒&#xD;&#xA;2、材质:塑料&#xD;&#xA;3、规格:86型&#xD;&#xA;4、安装形式:暗配" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="20" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="32" Qdbm="030411006006" Mc="接线盒" Xmtz="1、名称:开关盒&#xD;&#xA;2、材质:塑料&#xD;&#xA;3、规格:86型&#xD;&#xA;4、安装形式:暗配" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="16" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="33" Qdbm="030411005003" Mc="接线箱" Xmtz="1、名称:接线箱&#xD;&#xA;2、规格:符合规范要求，详见设计&#xD;&#xA;3、安装形式:暗配" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="34" Qdbm="030412004003" Mc="装饰灯" Xmtz="1、名称:平板灯&#xD;&#xA;2、规格:600×600嵌入式面板方灯：功率48W.色温：6500K ，详见设计&#xD;&#xA;3、备注:综合单价包含金属软管及配件、灯具安装。" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="16" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="35" Qdbm="030404034003" Mc="照明开关" Xmtz="1、名称:双联单控开关&#xD;&#xA;2、规格:250V 10A&#xD;&#xA;3、安装方式:暗装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="36" Qdbm="030404035003" Mc="插座" Xmtz="1、名称:安全型双联二三极暗装插座&#xD;&#xA;2、规格:10A  250V" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="6" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
        <QdBt Xh="" Mc="四、经贸学院智慧教室" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="37" Qdbm="030404017007" Mc="其他" Xmtz="1、安装方式:原有电气、消防、其他安装设备按照现有设计整改，凿补墙槽及墙洞，调试运行、投标人认为完成该项内容所增加项，施工必须满足验收，所增加一切费用综合考虑" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="38" Qdbm="030404017008" Mc="配电箱" Xmtz="1、名称:配电箱&#xD;&#xA;2、型号:2ALU1&#xD;&#xA;3、备注:根据设计图纸对现状配电箱进行改造，增加、更换断路器及其他电器元器件，箱内配线整改等，必须符合设计及使用验收要求，发生费用综合考虑。" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="39" Qdbm="030411001007" Mc="配管" Xmtz="1、名称:电线管&#xD;&#xA;2、规格:PVC40&#xD;&#xA;3、配置形式:建设单位现场确定&#xD;&#xA;4、备注:满足校方使用要求，符合验收规范的相关规定。" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Dw="m" Sl="4.8" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="40" Qdbm="030411001008" Mc="配管" Xmtz="1、名称:电线管&#xD;&#xA;2、规格:PVC20&#xD;&#xA;3、配置形式:建设单位现场确定&#xD;&#xA;4、备注:满足校方使用要求，符合验收规范的相关规定。" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Dw="m" Sl="139.75" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="41" Qdbm="030411004007" Mc="配线" Xmtz="1、名称:管内穿线&#xD;&#xA;2、型号:BV-2.5mm2&#xD;&#xA;3、材质:铜&#xD;&#xA;4、配线部位:管内" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Dw="m" Sl="300.25" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="42" Qdbm="030411004008" Mc="配线" Xmtz="1、名称:管内穿线&#xD;&#xA;2、型号:BV-4mm2&#xD;&#xA;3、材质:铜&#xD;&#xA;4、配线部位:管内" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Dw="m" Sl="47.55" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="43" Qdbm="030411006007" Mc="接线盒" Xmtz="1、名称:接线盒&#xD;&#xA;2、材质:塑料&#xD;&#xA;3、规格:86型&#xD;&#xA;4、安装形式:暗配" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="20" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="44" Qdbm="030411006008" Mc="接线盒" Xmtz="1、名称:开关盒&#xD;&#xA;2、材质:塑料&#xD;&#xA;3、规格:86型&#xD;&#xA;4、安装形式:暗配" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="16" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="45" Qdbm="030411005004" Mc="接线箱" Xmtz="1、名称:接线箱&#xD;&#xA;2、规格:符合规范要求，详见设计&#xD;&#xA;3、安装形式:暗配" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="46" Qdbm="030412004004" Mc="装饰灯" Xmtz="1、名称:平板灯&#xD;&#xA;2、规格:600×600嵌入式面板方灯：功率48W.色温：6500K ，详见设计&#xD;&#xA;3、备注:综合单价包含金属软管及配件、灯具安装。" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="16" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="47" Qdbm="030404034004" Mc="照明开关" Xmtz="1、名称:双联单控开关&#xD;&#xA;2、规格:250V 10A&#xD;&#xA;3、安装方式:暗装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="48" Qdbm="030404035004" Mc="插座" Xmtz="1、名称:安全型双联二三极暗装插座&#xD;&#xA;2、规格:10A  250V" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="6" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
        <QdBt Xh="" Mc="五、艺术学院智慧教室" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="49" Qdbm="030404017009" Mc="其他" Xmtz="1、安装方式:原有电气、消防、其他安装设备按照现有设计整改，凿补墙槽及墙洞，调试运行、投标人认为完成该项内容所增加项，施工必须满足验收，所增加一切费用综合考虑" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="50" Qdbm="030404017010" Mc="配电箱" Xmtz="1、名称:配电箱&#xD;&#xA;2、型号:2ALU1&#xD;&#xA;3、备注:根据设计图纸对现状配电箱进行改造，增加、更换断路器及其他电器元器件，箱内配线整改等，必须符合设计及使用验收要求，发生费用综合考虑。" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="51" Qdbm="030411001009" Mc="配管" Xmtz="1、名称:电线管&#xD;&#xA;2、规格:PVC40&#xD;&#xA;3、配置形式:建设单位现场确定&#xD;&#xA;4、备注:满足校方使用要求，符合验收规范的相关规定。" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Dw="m" Sl="4.8" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="52" Qdbm="030411001010" Mc="配管" Xmtz="1、名称:电线管&#xD;&#xA;2、规格:PVC20&#xD;&#xA;3、配置形式:建设单位现场确定&#xD;&#xA;4、备注:满足校方使用要求，符合验收规范的相关规定。" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Dw="m" Sl="134.75" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="53" Qdbm="030411004009" Mc="配线" Xmtz="1、名称:管内穿线&#xD;&#xA;2、型号:BV-2.5mm2&#xD;&#xA;3、材质:铜&#xD;&#xA;4、配线部位:管内" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Dw="m" Sl="298.66" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="54" Qdbm="030411004010" Mc="配线" Xmtz="1、名称:管内穿线&#xD;&#xA;2、型号:BV-4mm2&#xD;&#xA;3、材质:铜&#xD;&#xA;4、配线部位:管内" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Dw="m" Sl="47.55" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="55" Qdbm="030411006009" Mc="接线盒" Xmtz="1、名称:接线盒&#xD;&#xA;2、材质:塑料&#xD;&#xA;3、规格:86型&#xD;&#xA;4、安装形式:暗配" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="20" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="56" Qdbm="030411006010" Mc="接线盒" Xmtz="1、名称:开关盒&#xD;&#xA;2、材质:塑料&#xD;&#xA;3、规格:86型&#xD;&#xA;4、安装形式:暗配" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="16" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="57" Qdbm="030411005005" Mc="接线箱" Xmtz="1、名称:接线箱&#xD;&#xA;2、规格:符合规范要求，详见设计&#xD;&#xA;3、安装形式:暗配" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="58" Qdbm="030412004005" Mc="装饰灯" Xmtz="1、名称:平板灯&#xD;&#xA;2、规格:600×600嵌入式面板方灯：功率48W.色温：6500K ，详见设计&#xD;&#xA;3、备注:综合单价包含金属软管及配件、灯具安装。" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="16" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="59" Qdbm="030404034005" Mc="照明开关" Xmtz="1、名称:双联单控开关&#xD;&#xA;2、规格:250V 10A&#xD;&#xA;3、安装方式:暗装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="60" Qdbm="030404035005" Mc="插座" Xmtz="1、名称:安全型双联二三极暗装插座&#xD;&#xA;2、规格:10A  250V" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="6" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
        <QdBt Xh="" Mc="六、信息学院智慧教室" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="61" Qdbm="030404017011" Mc="其他" Xmtz="1、安装方式:原有电气、消防、其他安装设备按照现有设计整改，凿补墙槽及墙洞，调试运行、投标人认为完成该项内容所增加项，施工必须满足验收，所增加一切费用综合考虑" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="62" Qdbm="030404017012" Mc="配电箱" Xmtz="1、名称:配电箱&#xD;&#xA;2、型号:2ALU1&#xD;&#xA;3、备注:根据设计图纸对现状配电箱进行改造，增加、更换断路器及其他电器元器件，箱内配线整改等，必须符合设计及使用验收要求，发生费用综合考虑。" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="63" Qdbm="030411001011" Mc="配管" Xmtz="1、名称:电线管&#xD;&#xA;2、规格:PVC40&#xD;&#xA;3、配置形式:建设单位现场确定&#xD;&#xA;4、备注:满足校方使用要求，符合验收规范的相关规定。" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Dw="m" Sl="4.8" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="64" Qdbm="030411001012" Mc="配管" Xmtz="1、名称:电线管&#xD;&#xA;2、规格:PVC20&#xD;&#xA;3、配置形式:建设单位现场确定&#xD;&#xA;4、备注:满足校方使用要求，符合验收规范的相关规定。" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Dw="m" Sl="174.75" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="65" Qdbm="030411004011" Mc="配线" Xmtz="1、名称:管内穿线&#xD;&#xA;2、型号:BV-2.5mm2&#xD;&#xA;3、材质:铜&#xD;&#xA;4、配线部位:管内" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Dw="m" Sl="335.56" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="66" Qdbm="030411004012" Mc="配线" Xmtz="1、名称:管内穿线&#xD;&#xA;2、型号:BV-4mm2&#xD;&#xA;3、材质:铜&#xD;&#xA;4、配线部位:管内" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Dw="m" Sl="49.5" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="67" Qdbm="030411006011" Mc="接线盒" Xmtz="1、名称:接线盒&#xD;&#xA;2、材质:塑料&#xD;&#xA;3、规格:86型&#xD;&#xA;4、安装形式:暗配" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="20" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="68" Qdbm="030411006012" Mc="接线盒" Xmtz="1、名称:开关盒&#xD;&#xA;2、材质:塑料&#xD;&#xA;3、规格:86型&#xD;&#xA;4、安装形式:暗配" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="16" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="69" Qdbm="030411005006" Mc="接线箱" Xmtz="1、名称:接线箱&#xD;&#xA;2、规格:符合规范要求，详见设计&#xD;&#xA;3、安装形式:暗配" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="70" Qdbm="030412004006" Mc="装饰灯" Xmtz="1、名称:平板灯&#xD;&#xA;2、规格:600×600嵌入式面板方灯：功率48W.色温：6500K ，详见设计&#xD;&#xA;3、备注:综合单价包含金属软管及配件、灯具安装。" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="16" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="71" Qdbm="030404034006" Mc="照明开关" Xmtz="1、名称:双联单控开关&#xD;&#xA;2、规格:250V 10A&#xD;&#xA;3、安装方式:暗装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="72" Qdbm="030404035006" Mc="插座" Xmtz="1、名称:安全型双联二三极暗装插座&#xD;&#xA;2、规格:10A  250V" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="6" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
        <QdBt Xh="" Mc="七、公共教学楼智慧教室" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="73" Qdbm="030404017013" Mc="其他" Xmtz="1、安装方式:原有电气、消防、其他安装设备按照现有设计整改，凿补墙槽及墙洞，调试运行、投标人认为完成该项内容所增加项，施工必须满足验收，所增加一切费用综合考虑" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="座" Sl="7" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="74" Qdbm="030404017014" Mc="配电箱" Xmtz="1、名称:配电箱&#xD;&#xA;2、型号:2ALU1&#xD;&#xA;3、备注:根据设计图纸对现状配电箱进行改造，增加、更换断路器及其他电器元器件，箱内配线整改等，必须符合设计及使用验收要求，发生费用综合考虑。" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="7" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="75" Qdbm="030411001013" Mc="配管" Xmtz="1、名称:电线管&#xD;&#xA;2、规格:PVC40&#xD;&#xA;3、配置形式:建设单位现场确定&#xD;&#xA;4、备注:满足校方使用要求，符合验收规范的相关规定。" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Dw="m" Sl="33.6" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="76" Qdbm="030411001014" Mc="配管" Xmtz="1、名称:电线管&#xD;&#xA;2、规格:PVC20&#xD;&#xA;3、配置形式:建设单位现场确定&#xD;&#xA;4、备注:满足校方使用要求，符合验收规范的相关规定。" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Dw="m" Sl="999.25" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="77" Qdbm="030411004013" Mc="配线" Xmtz="1、名称:管内穿线&#xD;&#xA;2、型号:BV-2.5mm2&#xD;&#xA;3、材质:铜&#xD;&#xA;4、配线部位:管内" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Dw="m" Sl="2140.6" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="78" Qdbm="030411004014" Mc="配线" Xmtz="1、名称:管内穿线&#xD;&#xA;2、型号:BV-4mm2&#xD;&#xA;3、材质:铜&#xD;&#xA;4、配线部位:管内" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Dw="m" Sl="332.85" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="79" Qdbm="030411006013" Mc="接线盒" Xmtz="1、名称:接线盒&#xD;&#xA;2、材质:塑料&#xD;&#xA;3、规格:86型&#xD;&#xA;4、安装形式:暗配" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="140" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="80" Qdbm="030411006014" Mc="接线盒" Xmtz="1、名称:开关盒&#xD;&#xA;2、材质:塑料&#xD;&#xA;3、规格:86型&#xD;&#xA;4、安装形式:暗配" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="112" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="81" Qdbm="030411005007" Mc="接线箱" Xmtz="1、名称:接线箱&#xD;&#xA;2、规格:符合规范要求，详见设计&#xD;&#xA;3、安装形式:暗配" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="7" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="82" Qdbm="030412004007" Mc="装饰灯" Xmtz="1、名称:平板灯&#xD;&#xA;2、规格:600×600嵌入式面板方灯：功率48W.色温：6500K ，详见设计&#xD;&#xA;3、备注:综合单价包含金属软管及配件、灯具安装。" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="112" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="83" Qdbm="030404034007" Mc="照明开关" Xmtz="1、名称:双联单控开关&#xD;&#xA;2、规格:250V 10A&#xD;&#xA;3、安装方式:暗装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="14" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="84" Qdbm="030404035007" Mc="插座" Xmtz="1、名称:安全型双联二三极暗装插座&#xD;&#xA;2、规格:10A  250V" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="42" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
        <QdBt Xh="" Mc="八、建工学院智慧教室" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="85" Qdbm="030404017015" Mc="其他" Xmtz="1、安装方式:原有电气、消防、其他安装设备按照现有设计整改，凿补墙槽及墙洞，调试运行、投标人认为完成该项内容所增加项，施工必须满足验收，所增加一切费用综合考虑" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="86" Qdbm="030404017016" Mc="配电箱" Xmtz="1、名称:配电箱&#xD;&#xA;2、型号:2ALU1&#xD;&#xA;3、备注:根据设计图纸对现状配电箱进行改造，增加、更换断路器及其他电器元器件，箱内配线整改等，必须符合设计及使用验收要求，发生费用综合考虑。" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="87" Qdbm="030411001015" Mc="配管" Xmtz="1、名称:电线管&#xD;&#xA;2、规格:PVC40&#xD;&#xA;3、配置形式:建设单位现场确定&#xD;&#xA;4、备注:满足校方使用要求，符合验收规范的相关规定。" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Dw="m" Sl="4.8" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="88" Qdbm="030411001016" Mc="配管" Xmtz="1、名称:电线管&#xD;&#xA;2、规格:PVC20&#xD;&#xA;3、配置形式:建设单位现场确定&#xD;&#xA;4、备注:满足校方使用要求，符合验收规范的相关规定。" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Dw="m" Sl="134.75" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="89" Qdbm="030411004015" Mc="配线" Xmtz="1、名称:管内穿线&#xD;&#xA;2、型号:BV-2.5mm2&#xD;&#xA;3、材质:铜&#xD;&#xA;4、配线部位:管内" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Dw="m" Sl="298.66" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="90" Qdbm="030411004016" Mc="配线" Xmtz="1、名称:管内穿线&#xD;&#xA;2、型号:BV-4mm2&#xD;&#xA;3、材质:铜&#xD;&#xA;4、配线部位:管内" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Dw="m" Sl="47.55" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="91" Qdbm="030411006015" Mc="接线盒" Xmtz="1、名称:接线盒&#xD;&#xA;2、材质:塑料&#xD;&#xA;3、规格:86型&#xD;&#xA;4、安装形式:暗配" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="20" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="92" Qdbm="030411006016" Mc="接线盒" Xmtz="1、名称:开关盒&#xD;&#xA;2、材质:塑料&#xD;&#xA;3、规格:86型&#xD;&#xA;4、安装形式:暗配" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="16" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="93" Qdbm="030411005008" Mc="接线箱" Xmtz="1、名称:接线箱&#xD;&#xA;2、规格:符合规范要求，详见设计&#xD;&#xA;3、安装形式:暗配" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="94" Qdbm="030412004008" Mc="装饰灯" Xmtz="1、名称:平板灯&#xD;&#xA;2、规格:600×600嵌入式面板方灯：功率48W.色温：6500K ，详见设计&#xD;&#xA;3、备注:综合单价包含金属软管及配件、灯具安装。" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="16" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="95" Qdbm="030404034008" Mc="照明开关" Xmtz="1、名称:双联单控开关&#xD;&#xA;2、规格:250V 10A&#xD;&#xA;3、安装方式:暗装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="96" Qdbm="030404035008" Mc="插座" Xmtz="1、名称:安全型双联二三极暗装插座&#xD;&#xA;2、规格:10A  250V" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="6" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
        <QdBt Xh="" Mc="九、阶梯智慧教室" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="97" Qdbm="030404017017" Mc="其他" Xmtz="1、安装方式:原有电气、消防、其他安装设备按照现有设计整改，凿补墙槽及墙洞，调试运行、投标人认为完成该项内容所增加项，施工必须满足验收，所增加一切费用综合考虑" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="98" Qdbm="030404017018" Mc="配电箱" Xmtz="1、名称:配电箱&#xD;&#xA;2、型号:2ALU1&#xD;&#xA;3、备注:根据设计图纸对现状配电箱进行改造，增加、更换断路器及其他电器元器件，箱内配线整改等，必须符合设计及使用验收要求，发生费用综合考虑。" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="99" Qdbm="030411001017" Mc="配管" Xmtz="1、名称:电线管&#xD;&#xA;2、规格:PVC40&#xD;&#xA;3、配置形式:建设单位现场确定&#xD;&#xA;4、备注:满足校方使用要求，符合验收规范的相关规定。" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Dw="m" Sl="12.8" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="100" Qdbm="030411001018" Mc="配管" Xmtz="1、名称:电线管&#xD;&#xA;2、规格:PVC20&#xD;&#xA;3、配置形式:建设单位现场确定&#xD;&#xA;4、备注:满足校方使用要求，符合验收规范的相关规定。" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Dw="m" Sl="346.53" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="101" Qdbm="030411004017" Mc="配线" Xmtz="1、名称:管内穿线&#xD;&#xA;2、型号:BV-2.5mm2&#xD;&#xA;3、材质:铜&#xD;&#xA;4、配线部位:管内" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Dw="m" Sl="1087.59" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="102" Qdbm="030411004018" Mc="配线" Xmtz="1、名称:管内穿线&#xD;&#xA;2、型号:BV-4mm2&#xD;&#xA;3、材质:铜&#xD;&#xA;4、配线部位:管内" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Dw="m" Sl="175.55" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="103" Qdbm="030411006017" Mc="接线盒" Xmtz="1、名称:接线盒&#xD;&#xA;2、材质:塑料&#xD;&#xA;3、规格:86型&#xD;&#xA;4、安装形式:暗配" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="20" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="104" Qdbm="030411006018" Mc="接线盒" Xmtz="1、名称:开关盒&#xD;&#xA;2、材质:塑料&#xD;&#xA;3、规格:86型&#xD;&#xA;4、安装形式:暗配" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="16" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="105" Qdbm="030411005009" Mc="接线箱" Xmtz="1、名称:接线箱&#xD;&#xA;2、规格:符合规范要求，详见设计&#xD;&#xA;3、安装形式:暗配" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="106" Qdbm="030412004009" Mc="装饰灯" Xmtz="1、名称:平板灯&#xD;&#xA;2、规格:600×600嵌入式面板方灯：功率48W.色温：6500K ，详见设计&#xD;&#xA;3、备注:综合单价包含金属软管及配件、灯具安装。" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="53" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="107" Qdbm="030404034009" Mc="照明开关" Xmtz="1、名称:双联单控开关&#xD;&#xA;2、规格:250V 10A&#xD;&#xA;3、安装方式:暗装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="108" Qdbm="030404035009" Mc="插座" Xmtz="1、名称:安全型双联二三极暗装插座&#xD;&#xA;2、规格:10A  250V" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="6" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
      </Qdxm>
      <Csxm>
        <ZjCs>
          <ZjCsMx Xh="1" Bm="031302001001" Mc="现场安全文明施工" Js="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Xmlb="1">
            <AqwmfMx Mc="基本费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="1.5" Je="0" Xmlb="1.1" />
            <AqwmfMx Mc="标化增加费(省一星级)" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="1.2" />
            <AqwmfMx Mc="扬尘污染防治增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0.21" Je="0" Xmlb="1.3" />
          </ZjCsMx>
          <ZjCsMx Xh="2" Bm="031302010001" Mc="工程按质论价(市优)" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="2" />
          <ZjCsMx Xh="3" Bm="031302002001" Mc="夜间施工" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="4" Bm="031302004001" Mc="二次搬运" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="5" Bm="031302005001" Mc="冬雨季施工" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="6" Bm="03B001" Mc="地上、地下设施、建筑物的临时保护设施" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="7" Bm="031302006001" Mc="已完工程及设备保护费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="8" Bm="031302008001" Mc="临时设施费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="9" Bm="031302009001" Mc="赶工措施费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="10" Bm="03B002" Mc="特殊条件下施工增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="11" Bm="031302003001" Mc="非夜间施工照明" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="12" Bm="031302011001" Mc="住宅工程分户验收" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="13" Bm="031302012001" Mc="建筑工人实名制费用" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
        </ZjCs>
        <DjCs>
          <DjCsMx Xh="1" Bm="031301017001" Mc="脚手架搭拆" Xmtz="" Jsgz="" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
        </DjCs>
      </Csxm>
      <Qtxm>
        <QtxmMx Xh="1" Mc="暂列金额" Je="10000" Xmlb="1" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2" Mc="暂估价" Je="0" Xmlb="2" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2.1" Mc="材料暂估价" Je="0" Xmlb="2.1" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2.2" Mc="专业工程暂估价" Je="0" Xmlb="2.2" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="3" Mc="计日工" Je="0" Xmlb="3" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="4" Mc="总承包服务费" Je="0" Xmlb="4" Bz="" />
      </Qtxm>
      <Zlje>
        <ZljeMx Xh="1" Mc="暂列金" Dw="元" Zdje="10000" Bz="" />
      </Zlje>
      <Clzg />
      <Zygczg />
      <Jrg>
        <JrgBt Xh="一" Mc="人工" Je="0" Lb="1" />
        <JrgBt Xh="二" Mc="材料" Je="0" Lb="2" />
        <JrgBt Xh="三" Mc="施工机械" Je="0" Lb="3" />
        <JrgBt Xh="四" Mc="企业管理费和利润" Je="0" Lb="4" />
      </Jrg>
      <Zcbfwf>
        <ZcbfwfMx Xh="1" Mc="发包人供应材料" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
        <ZcbfwfMx Xh="2" Mc="发包人发包专业工程" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
      </Zcbfwf>
      <Zjxmjdkzffj />
      <Fbrgycl />
      <Cbrgycl />
      <Rcjhz />
    </Dwgcxx>
  </Dxgcxx>
</JingJiBiao>