<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<JingJiBiao BiaoDuanNO="045" Xmmc="盐城工业职业技术学院图书馆室内装饰装修工程" Version="3.1" Jsfs="1">
  <ZhaoBiaoXx Zbr="盐城工业职业技术学院" Zxr="盐城立信造价工程师事务所有限公司" ZbrDb="吴益锋" ZxrDb="王  强" Bzr="徐荣明" Fhr="张红海" BzTime="2018-08-20" FhTime="2018-08-20" />
  <Dxgcxx Dxgcbh="01" Dxgcmc="盐城工业职业技术学院图书馆室内装饰装修工程" Je="0" Zgj="0" Aqwmf="0" Gf="0">
    <Dwgcxx Dwgcbh="001" Dwgcmc="盐城工业职业技术学院图书馆室内装饰装修工程" Zylb="2" SoftName="江苏金石软件有限公司" SoftNum="空" DogNum="775D696147AA43F4A81BFDC57B37B485" MachineKey="48-5A-B6-DB-60-1D">
      <Fywj />
      <Gfsj>
        <GfsjMx Xh="1" Mc="规费" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="1" />
        <GfsjMx Xh="1.1" Mc="社会保险费" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="2.4" Je="0" Fyxlb="1.1" />
        <GfsjMx Xh="1.2" Mc="住房公积金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0.42" Je="0" Fyxlb="1.2" />
        <GfsjMx Xh="1.3" Mc="工程排污费" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0.1" Je="0" Fyxlb="1.3" />
        <GfsjMx Xh="2" Mc="税金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01" Fl="10" Je="0" Fyxlb="2" />
        <GfsjMx Xh="3" Mc="合计" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="3" />
      </Gfsj>
      <Qdxm>
        <Qdmx Xh="1" Qdbm="010401008001" Mc="填充墙" Xmtz="1、100mm宽B06蒸压砂加气混凝土砌块,专用轻质砂浆砌筑&#xA;2、刷界面剂 加气混凝土面&#xA;3、抗裂砂浆抹面4mm&#xA;4、墙面耐碱玻纤网格布 一层&#xA;具休详见图纸，满足招标文件及施工和验收规范要求。" Jsgz="按设计图示尺寸以填充墙外形体积计算" Dw="m3" Sl="4.01" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="2" Qdbm="010401008002" Mc="填充墙" Xmtz="1、200mm宽B06蒸压砂加气混凝土砌块,专用轻质砂浆砌筑&#xA;2、刷界面剂 加气混凝土面&#xA;3、抗裂砂浆抹面4mm&#xA;4、墙面耐碱玻纤网格布 一层&#xA;具休详见图纸，满足招标文件及施工和验收规范要求。" Jsgz="按设计图示尺寸以填充墙外形体积计算" Dw="m3" Sl="0.84" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="3" Qdbm="010401008003" Mc="填充墙" Xmtz="1、300mm宽B06蒸压砂加气混凝土砌块,专用轻质砂浆砌筑&#xA;2、刷界面剂 加气混凝土面&#xA;3、抗裂砂浆抹面4mm&#xA;4、墙面耐碱玻纤网格布 一层&#xA;具休详见图纸，满足招标文件及施工和验收规范要求。" Jsgz="按设计图示尺寸以填充墙外形体积计算" Dw="m3" Sl="8.25" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="4" Qdbm="011210002001" Mc="金属隔断" Xmtz="1、墙厚：100厚&#xD;&#xA;2、轻钢龙骨&#xD;&#xA;3、12mm厚细木工板基层&#xD;&#xA;具休详见图纸，满足招标文件及施工和验收规范要求。" Jsgz="按设计图示框外围尺寸以面积计算。不扣除单个≤0.3 m2的孔洞所占面积；浴厕门的材质与隔断相同时，门的面积并入隔断面积内" Dw="m2" Sl="39.69" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="5" Qdbm="010603001001" Mc="钢柱" Xmtz="1、16#槽钢钢架&#xD;&#xA;2、九厘板基层&#xD;&#xA;3、9.5厚纸面石膏板面" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量，依附在钢柱上的牛腿及悬臂梁等并入钢柱工程量内" Dw="t" Sl="0.057" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="6" Qdbm="011601001001" Mc="砖砌体拆除" Xmtz="1、原有砖砌体拆除&#xA;2、建筑垃圾清运自行处理&#xA;具休详见图纸，满足招标文件及施工和验收规范要求。" Jsgz="1.以立方米计量，按拆除的体积计算&#xA;2.以米计量，按拆除的延长米计算" Dw="m3" Sl="1.36" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="7" Qdbm="011601001002" Mc="管理员柜台拆除" Xmtz="1、原有柜台拆除&#xA;2、建筑垃圾清运自行处理&#xD;&#xA;3、满足招标文件及施工和验收规范要求" Jsgz="1.以立方米计量，按拆除的体积计算&#xA;2.以米计量，按拆除的延长米计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="8" Qdbm="011605001001" Mc="平面块料拆除" Xmtz="1、原地砖地改为大理石门槛和新增墙体部位&#xD;&#xA;2、切割并保护性拆除(含地砖基层)&#xD;&#xA;3、建筑垃圾清运自行处理&#xD;&#xA;4、满足招标文件及施工和验收规范要求。" Jsgz="按拆除面积计算" Dw="m2" Sl="7.25" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="9" Qdbm="011610001001" Mc="门拆除" Xmtz="1、原有门拆除&#xA;2、建筑垃圾清运自行处理&#xA;具休详见图纸，满足招标文件及施工和验收规范要求。" Jsgz="1.以平方米计量，按拆除面积计算&#xD;&#xA;2.以樘计量，按拆除樘数计算" Dw="樘" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="10" Qdbm="011606003001" Mc="天棚面龙骨及饰面拆除" Xmtz="1、原有走道吊顶拆除&#xA;2、建筑垃圾清运自行处理&#xA;具休详见图纸，满足招标文件及施工和验收规范要求。" Jsgz="按拆除面积计算" Dw="m2" Sl="20.45" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="11" Qdbm="011102003001" Mc="仿木纹卷材楼面" Xmtz="1、2.0mm仿木纹卷材面层，基层处理，粘结剂粘贴&#xA;2、保护工程部位 仿木纹卷材地面&#xA;具休详见图纸，满足招标文件及施工和验收规范要求。" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内" Dw="m2" Sl="319.68" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="12" Qdbm="011102001001" Mc="大理石门槛" Xmtz="1、块料面层 石材块料面板（20厚银白龙大理石门槛） 干硬性水泥砂浆(砂浆厚度自行现场察看并结合图纸设计要求，同时满足规范要求，综合考虑，结算时不予调整) &#xA;2、石材面刷六面防护剂&#xA;3、块料面层酸洗打蜡 楼地面&#xA;4、保护工程部位 石材、木地板面 地面&#xA;具休详见图纸，满足招标文件及施工和验收规范要求。" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内" Dw="m2" Sl="2.84" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="13" Qdbm="011302001001" Mc="吊顶天棚" Xmtz="1、全丝杆天棚吊筋&#xA;2、不上人型轻钢龙骨 复杂&#xA;3、9.5mm纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上 复杂&#xA;4、板面钉眼封点防锈漆&#xA;5、清油封底&#xA;6、天棚墙面板缝贴自粘胶带&#xA;7、石膏板面腻子批三遍、刷乳胶漆三遍&#xA;具休详见图纸，满足招标文件及施工和验收规范要求。" Jsgz="按设计图示尺寸以水平投影面积计算。天棚面中的灯槽及跌级、锯齿形、吊挂式、藻井式天棚面积不展开计算。不扣除间壁墙、检查口、附墙烟囱、柱垛和管道所占面积，扣除单个＞0.3 m2的孔洞、独立柱及与天棚相连的窗帘盒所占的面积" Dw="m2" Sl="148.14" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="14" Qdbm="011302001002" Mc="吊顶天棚" Xmtz="1、全丝杆天棚吊筋&#xA;2、不上人型轻钢龙骨 复杂&#xA;3、双层9.5mm纸面石膏板天棚面层(抽缝),安装在轻钢龙骨上 复杂&#xA;4、板面钉眼封点防锈漆&#xA;5、清油封底&#xA;6、天棚墙面板缝贴自粘胶带&#xA;7、石膏板面腻子批三遍、刷乳胶漆三遍&#xA;具休详见图纸，满足招标文件及施工和验收规范要求。" Jsgz="按设计图示尺寸以水平投影面积计算。天棚面中的灯槽及跌级、锯齿形、吊挂式、藻井式天棚面积不展开计算。不扣除间壁墙、检查口、附墙烟囱、柱垛和管道所占面积，扣除单个＞0.3 m2的孔洞、独立柱及与天棚相连的窗帘盒所占的面积" Dw="m2" Sl="90.72" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="15" Qdbm="011302001003" Mc="吊顶天棚" Xmtz="1、全丝杆天棚吊筋&#xA;2、轻钢龙骨 &#xA;3、软膜灯饰面,安装在U型轻钢龙骨上，四周细木工板加固 &#xA;具休详见图纸，满足招标文件及施工和验收规范要求。" Jsgz="按设计图示尺寸以水平投影面积计算。天棚面中的灯槽及跌级、锯齿形、吊挂式、藻井式天棚面积不展开计算。不扣除间壁墙、检查口、附墙烟囱、柱垛和管道所占面积，扣除单个＞0.3 m2的孔洞、独立柱及与天棚相连的窗帘盒所占的面积" Dw="m2" Sl="5.68" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="16" Qdbm="011302001004" Mc="吊顶天棚" Xmtz="1、全丝杆天棚吊筋&#xA;2、不上人型轻钢龙骨 &#xA;3、50*100水曲柳纹生态木安装轻钢龙骨上 &#xA;具休详见图纸，满足招标文件及施工和验收规范要求。" Jsgz="按设计图示尺寸以水平投影面积计算。天棚面中的灯槽及跌级、锯齿形、吊挂式、藻井式天棚面积不展开计算。不扣除间壁墙、检查口、附墙烟囱、柱垛和管道所占面积，扣除单个＞0.3 m2的孔洞、独立柱及与天棚相连的窗帘盒所占的面积" Dw="m2" Sl="84.42" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="17" Qdbm="011208001001" Mc="吊顶高低差立面" Xmtz="1、装配式U型(不上人型)轻钢龙骨&#xA;2、9.5mm纸面石膏板天棚面层&#xA;3、板面钉眼封点防锈漆&#xA;4、天棚墙面板缝贴自粘胶带&#xA;5、清油封底&#xA;6、石膏板面腻子批三遍、刷乳胶漆三遍&#xA;具休详见图纸，满足招标文件及施工和验收规范要求。" Jsgz="按设计图示饰面外围尺寸以面积计算。柱帽、柱墩并入相应柱饰面工程量内" Dw="m2" Sl="59.79" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="18" Qdbm="010810002001" Mc="木窗帘盒" Xmtz="1、暗窗帘盒细木工板、9.5mm纸面石膏板&#xA;2、板面钉眼封点防锈漆&#xA;3、清油封底&#xA;4、天棚墙面板缝贴自粘胶带&#xA;5、石膏板面腻子批三遍、刷乳胶漆三遍&#xA;具休详见图纸，满足招标文件及施工和验收规范要求。" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算" Dw="m" Sl="28.7" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="19" Qdbm="011304002001" Mc="送风口、回风口" Xmtz="1、格式灯孔、空调孔等&#xA;具休详见图纸，满足招标文件及施工和验收规范要求。" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="10" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="20" Qdbm="011304002002" Mc="送风口、回风口" Xmtz="1、筒灯孔&#xA;具休详见图纸，满足招标文件及施工和验收规范要求。" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="85" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="21" Qdbm="011304001001" Mc="灯带（槽）" Xmtz="1、研讨区灯带&#xD;&#xA;具休详见图纸，满足招标文件及施工和验收规范要求。" Jsgz="按设计图示尺寸以框外围面积计算" Dw="m" Sl="10" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="22" Qdbm="010810001001" Mc="窗帘" Xmtz="1、雷尼乐  遮光90%以上&#xD;&#xA;2、按甲方要求施工" Jsgz="1.以米计量，按设计图示尺寸以成活后长度计算&#xA;2.以平方米计量，按图示尺寸以成活后展开面积计算" Dw="m2" Sl="176.89" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="23" Qdbm="011207001001" Mc="墙面装饰板" Xmtz="1、红樱桃木色生态木饰面&#xD;&#xA;具休详见图纸，满足招标文件及施工和验收规范要求。" Jsgz="按设计图示墙净长乘净高以面积计算。扣除门窗洞口及单个＞0.3m2的孔洞所占面积" Dw="m2" Sl="27.2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="24" Qdbm="011207001002" Mc="墙面装饰板" Xmtz="1、9厘板基层&#xD;&#xA;2、免漆3mm水曲柳纹木饰面&#xD;&#xA;具休详见图纸，满足招标文件及施工和验收规范要求。" Jsgz="按设计图示墙净长乘净高以面积计算。扣除门窗洞口及单个＞0.3m2的孔洞所占面积" Dw="m2" Sl="24.81" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="25" Qdbm="011207001003" Mc="墙面装饰板" Xmtz="1、木工板基层出墙500&#xD;&#xA;2、免漆3mm水曲柳纹木饰面&#xD;&#xA;3、工程量以实际面板面积计算&#xD;&#xA;具休详见图纸，满足招标文件及施工和验收规范要求。" Jsgz="按设计图示墙净长乘净高以面积计算。扣除门窗洞口及单个＞0.3m2的孔洞所占面积" Dw="m2" Sl="5.71" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="26" Qdbm="011207001004" Mc="墙面装饰板" Xmtz="1、木工板基层出墙800&#xD;&#xA;2、免漆3mm水曲柳纹木饰面&#xD;&#xA;3、工程量以实际面板面积计算&#xD;&#xA;具休详见图纸，满足招标文件及施工和验收规范要求。" Jsgz="按设计图示墙净长乘净高以面积计算。扣除门窗洞口及单个＞0.3m2的孔洞所占面积" Dw="m2" Sl="17.91" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="27" Qdbm="011207001005" Mc="墙面装饰板" Xmtz="1、木工板基层出墙350&#xD;&#xA;2、免漆3mm水曲柳纹木饰面&#xD;&#xA;3、工程量以实际面板面积计算&#xD;&#xA;具休详见图纸，满足招标文件及施工和验收规范要求。" Jsgz="按设计图示墙净长乘净高以面积计算。扣除门窗洞口及单个＞0.3m2的孔洞所占面积" Dw="m2" Sl="17.14" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="28" Qdbm="011210003001" Mc="玻璃橱窗" Xmtz="1、10mm厚钢化玻璃&#xD;&#xA;具休详见图纸，满足招标文件及施工和验收规范要求。" Jsgz="按设计图示框外围尺寸以面积计算。不扣除单个≤0.3 m2的孔洞所占面积" Dw="m2" Sl="17.25" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="29" Qdbm="011210003002" Mc="玻璃隔断" Xmtz="1、成品金属玻璃屏风墙&#xD;&#xA;2、详见E-08&#xD;&#xA;具休详见图纸，满足招标文件及施工和验收规范要求。" Jsgz="按设计图示框外围尺寸以面积计算。不扣除单个≤0.3 m2的孔洞所占面积" Dw="m2" Sl="17.35" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="30" Qdbm="011502001001" Mc="金属装饰线" Xmtz="1、金属装饰条 5mm铝合金嵌条&#xA;具休详见图纸，满足招标文件及施工和验收规范要求。" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算" Dw="m" Sl="24.08" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="31" Qdbm="011105006001" Mc="金属踢脚线" Xmtz="1、80mm高黑钛金不锈钢踢脚线&#xD;&#xA;具休详见图纸，满足招标文件及施工和验收规范要求。" Jsgz="1.以平方米计量，按设计图示长度乘高度以面积计算&#xD;&#xA;2.以米计量，按延长米计算" Dw="m" Sl="68.18" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="32" Qdbm="010808005001" Mc="石材门套" Xmtz="1、20厚银白龙大理石门套&#xD;&#xA;2、电动门头钢架、木工板基层&#xD;&#xA;具休详见图纸，满足招标文件及施工和验收规范要求。" Jsgz="1.以樘计量，按设计图示数量计算&#xD;&#xA;2.以平方米计量，按设计图示尺寸以展开面积计算&#xD;&#xA;3.以米计量，按设计图示中心以延长米计算" Dw="m2" Sl="9.18" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="33" Qdbm="010801002001" Mc="玻璃门带套" Xmtz="1、玻璃门含门套&#xD;&#xA;2、部位E06&#xA;具休详见图纸，满足招标文件及施工和验收规范要求。" Jsgz="1.以樘计量，按设计图示数量计算&#xA;2.以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算" Dw="樘" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="34" Qdbm="010801002002" Mc="软包暗门" Xmtz="1、规格见图纸E-05&#xA;具休详见图纸，满足招标文件及施工和验收规范要求。" Jsgz="1.以樘计量，按设计图示数量计算&#xA;2.以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算" Dw="樘" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="35" Qdbm="010805001001" Mc="智能电动门" Xmtz="1、智能电动门&#xD;&#xA;2、部位E01&#xD;&#xA;具休详见图纸，满足招标文件及施工和验收规范要求" Jsgz="1.以樘计量，按设计图示数量计算&#xD;&#xA;2.以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算" Dw="樘" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="36" Qdbm="011505010001" Mc="镜面玻璃" Xmtz="1、镜面玻璃面层 贴在基层&#xA;具休详见图纸，满足招标文件及施工和验收规范要求。" Jsgz="按设计图示尺寸以边框外围面积计算" Dw="m2" Sl="1.86" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="37" Qdbm="011207001006" Mc="文化石饰面" Xmtz="1、木工板基层贴灰毛文化石饰面&#xD;&#xA;具休详见图纸，满足招标文件及施工和验收规范要求。" Jsgz="按设计图示墙净长乘净高以面积计算。扣除门窗洞口及单个＞0.3m2的孔洞所占面积" Dw="m2" Sl="28.55" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="38" Qdbm="011502002001" Mc="木质面板灯带" Xmtz="1、木质面层板藏灯带&#xD;&#xA;2、部位:自助水吧区&#xD;&#xA;具休详见图纸，满足招标文件及施工和验收规范要求。" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算" Dw="m" Sl="6.1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="39" Qdbm="011204001001" Mc="石材墙面" Xmtz="1、20厚意大利灰大理石&#xD;&#xA;2、干粉型粘结剂&#xD;&#xA;具休详见图纸，满足招标文件及施工和验收规范要求。" Jsgz="按镶贴表面积计算" Dw="m2" Sl="5.49" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="40" Qdbm="011501011001" Mc="LOGO墙标色" Xmtz="1、具休详见图纸，满足招标文件及施工和验收规范要求。" Jsgz="1.以个计量，按设计图示数量计量&#xD;&#xA;2.以米计量，按设计图示尺寸以延长米计算&#xD;&#xA;3.以立方米计量，按设计图示尺寸以体积计算" Dw="个" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="41" Qdbm="011501011002" Mc="木饰面柜" Xmtz="1、自助水吧区柜&#xD;&#xA;2、柜高0.9M&#xD;&#xA;具休详见图纸，满足招标文件及施工和验收规范要求。" Jsgz="1.以个计量，按设计图示数量计量&#xD;&#xA;2.以米计量，按设计图示尺寸以延长米计算&#xD;&#xA;3.以立方米计量，按设计图示尺寸以体积计算" Dw="m" Sl="3.05" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="42" Qdbm="011501011003" Mc="木饰面柜" Xmtz="1、详见图纸E-08&#xD;&#xA;2、柜高0.9M&#xD;&#xA;满足招标文件及施工和验收规范要求。" Jsgz="1.以个计量，按设计图示数量计量&#xD;&#xA;2.以米计量，按设计图示尺寸以延长米计算&#xD;&#xA;3.以立方米计量，按设计图示尺寸以体积计算" Dw="m" Sl="3.2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="43" Qdbm="011501011004" Mc="木饰面矮柜" Xmtz="1、定制可坐式矮柜&#xD;&#xA;2、含九厘板基层红樱挑木饰面靠背&#xD;&#xA;具休详见图纸，满足招标文件及施工和验收规范要求。" Jsgz="1.以个计量，按设计图示数量计量&#xD;&#xA;2.以米计量，按设计图示尺寸以延长米计算&#xD;&#xA;3.以立方米计量，按设计图示尺寸以体积计算" Dw="m" Sl="18.44" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="44" Qdbm="011501011005" Mc="木饰面矮柜" Xmtz="1、红色藏书区详见图号E-03&#xD;&#xA;2、弧形矮坐/红樱挑木饰面(含靠后书柜)&#xD;&#xA;满足招标文件及施工和验收规范要求。" Jsgz="1.以个计量，按设计图示数量计量&#xD;&#xA;2.以米计量，按设计图示尺寸以延长米计算&#xD;&#xA;3.以立方米计量，按设计图示尺寸以体积计算" Dw="个" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="45" Qdbm="011501006001" Mc="书柜" Xmtz="1、定制木饰面书柜规格见图号E-05&#xD;&#xA;2、含大理石背景墙&#xD;&#xA;满足招标文件及施工和验收规范要求。" Jsgz="1.以个计量，按设计图示数量计量&#xD;&#xA;2.以米计量，按设计图示尺寸以延长米计算&#xD;&#xA;3.以立方米计量，按设计图示尺寸以体积计算" Dw="个" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="46" Qdbm="011501006002" Mc="书柜" Xmtz="1、定制红樱桃纹木饰面书柜，规格见图号E-07&#xD;&#xA;满足招标文件及施工和验收规范要求" Jsgz="1.以个计量，按设计图示数量计量&#xD;&#xA;2.以米计量，按设计图示尺寸以延长米计算&#xD;&#xA;3.以立方米计量，按设计图示尺寸以体积计算" Dw="个" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="47" Qdbm="011501006003" Mc="书柜" Xmtz="1、成品书柜，规格见图号E-07.08&#xD;&#xA;2、由业主确认定货" Jsgz="1.以个计量，按设计图示数量计量&#xD;&#xA;2.以米计量，按设计图示尺寸以延长米计算&#xD;&#xA;3.以立方米计量，按设计图示尺寸以体积计算" Dw="个" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="48" Qdbm="011501019001" Mc="中式条案" Xmtz="1、规格见图号E-07&#xD;&#xA;2、由业主确认定货" Jsgz="1.以个计量，按设计图示数量计量&#xD;&#xA;2.以米计量，按设计图示尺寸以延长米计算&#xD;&#xA;3.以立方米计量，按设计图示尺寸以体积计算" Dw="个" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="49" Qdbm="011501019002" Mc="定制电子壁炉" Xmtz="1、规格见图号E-07&#xD;&#xA;满足招标文件及施工和验收规范要求" Jsgz="1.以个计量，按设计图示数量计量&#xD;&#xA;2.以米计量，按设计图示尺寸以延长米计算&#xD;&#xA;3.以立方米计量，按设计图示尺寸以体积计算" Dw="个" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="50" Qdbm="011508003001" Mc="装饰画" Xmtz="1、规格见图号E-07.08&#xD;&#xA;2、由业主确认定货" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="7" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="51" Qdbm="011407001001" Mc="墙、顶面喷刷涂料" Xmtz="1、内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批三遍、刷乳胶漆三遍&#xA;具休详见图纸，满足招标文件及施工和验收规范要求。" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算" Dw="m2" Sl="102.93" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="52" Qdbm="011407001002" Mc="墙、顶面喷刷涂料" Xmtz="1、原墙面 腻子找补清理、刷乳胶漆三遍&#xA;具休详见图纸，满足招标文件及施工和验收规范要求。" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算" Dw="m2" Sl="315.43" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="53" Qdbm="011407001003" Mc="顶面喷灰漆" Xmtz="1、原顶面喷灰漆&#xA;具休详见图纸，满足招标文件及施工和验收规范要求。" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算" Dw="m2" Sl="147.68" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="54" Qdbm="011403001001" Mc="栏杆油漆" Xmtz="1、原有护窗栏杆清理腻子找补&#xD;&#xA;2、油漆品种及颜色由业主同意方可施工" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算" Dw="m" Sl="29.7" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="55" Qdbm="011505011001" Mc="办公家俱及其它" Xmtz="1、成品办公家俱、沙发、书架、雕塑、花格等&#xD;&#xA;2、具体详见图纸，必须满足业主要求" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      </Qdxm>
      <Csxm>
        <ZjCs>
          <ZjCsMx Xh="1" Bm="011707001001" Mc="现场安全文明施工" Js="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Xmlb="1">
            <AqwmfMx Mc="基本费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="1.7" Je="0" Xmlb="1.1" />
            <AqwmfMx Mc="标化增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="1.2" />
          </ZjCsMx>
          <ZjCsMx Xh="2" Bm="011707002001" Mc="夜间施工" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="3" Bm="011707004001" Mc="二次搬运" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="4" Bm="011707005001" Mc="冬雨季施工" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="5" Bm="011707006001" Mc="地上、地下设施、建筑物的临时保护设施" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="6" Bm="011707007001" Mc="已完工程及设备保护费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="7" Bm="011707008001" Mc="临时设施费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="8" Bm="011707009001" Mc="赶工措施费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="9" Bm="011707010001" Mc="工程按质论价" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="10" Bm="01B001" Mc="特殊条件下施工增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="11" Bm="011707003001" Mc="非夜间施工照明" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="12" Bm="011707011001" Mc="住宅工程分户验收" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
        </ZjCs>
        <DjCs>
          <DjCsMx Xh="1" Bm="011701003001" Mc="砌墙脚手架  高3.60m以内" Xmtz="" Jsgz="按所服务对象的垂直投影面积计算" Dw="m2" Sl="65.84" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
          <DjCsMx Xh="2" Bm="011701006001" Mc="满堂脚手架" Xmtz="" Jsgz="按搭设的水平投影面积计算" Dw="m2" Sl="355.8" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
          <DjCsMx Xh="3" Bm="011703001001" Mc="垂直运输" Xmtz="1、投标人综合考虑，结算时不调整。" Jsgz="1.按建筑面积计算&#xD;&#xA;2.按施工工期日历天数计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
        </DjCs>
      </Csxm>
      <Qtxm>
        <QtxmMx Xh="1" Mc="暂列金额" Je="0" Xmlb="1" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2" Mc="暂估价" Je="0" Xmlb="2" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2.1" Mc="材料暂估价" Je="0" Xmlb="2.1" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2.2" Mc="专业工程暂估价" Je="0" Xmlb="2.2" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="3" Mc="计日工" Je="0" Xmlb="3" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="4" Mc="总承包服务费" Je="0" Xmlb="4" Bz="" />
      </Qtxm>
      <Zlje />
      <Clzg>
        <ClzgMx Xh="1" RcjId="D00013" Clbh="D00013" Mc="成品书柜，规格见图号E-07.08" Ggxh="" Dw="个" Sl="0" Dj="2500" Hj="0" Bz="" />
        <ClzgMx Xh="2" RcjId="D00017" Clbh="D00017" Mc="中式条案" Ggxh="" Dw="个" Sl="0" Dj="2500" Hj="0" Bz="" />
        <ClzgMx Xh="3" RcjId="D00018" Clbh="D00018" Mc="装饰画" Ggxh="" Dw="个" Sl="0" Dj="500" Hj="0" Bz="" />
        <ClzgMx Xh="4" RcjId="D00019" Clbh="D00019" Mc="成品金属玻璃屏风墙" Ggxh="" Dw="m2" Sl="0" Dj="350" Hj="0" Bz="" />
        <ClzgMx Xh="5" RcjId="D00020" Clbh="D00020" Mc="办公家俱、沙发、书架、雕塑、花格等" Ggxh="" Dw="项" Sl="0" Dj="200000" Hj="0" Bz="" />
      </Clzg>
      <Zygczg />
      <Jrg>
        <JrgBt Xh="一" Mc="人工" Je="0" Lb="1" />
        <JrgBt Xh="二" Mc="材料" Je="0" Lb="2" />
        <JrgBt Xh="三" Mc="施工机械" Je="0" Lb="3" />
        <JrgBt Xh="四" Mc="企业管理费和利润" Je="0" Lb="4" />
      </Jrg>
      <Zcbfwf>
        <ZcbfwfMx Xh="1" Mc="发包人供应材料" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
        <ZcbfwfMx Xh="2" Mc="发包人发包专业工程" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
      </Zcbfwf>
      <Zjxmjdkzffj />
      <Fbrgycl />
      <Cbrgycl />
      <Rcjhz />
    </Dwgcxx>
    <Dwgcxx Dwgcbh="002" Dwgcmc="盐城工业职业技术学院图书馆室内装饰安装工程" Zylb="3" SoftName="江苏金石软件有限公司" SoftNum="空" DogNum="775D696147AA43F4A81BFDC57B37B485" MachineKey="48-5A-B6-DB-60-1D">
      <Fywj />
      <Gfsj>
        <GfsjMx Xh="1" Mc="规费" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="1" />
        <GfsjMx Xh="1.1" Mc="社会保险费" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费" Fl="2.4" Je="0" Fyxlb="1.1" />
        <GfsjMx Xh="1.2" Mc="住房公积金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费" Fl="0.42" Je="0" Fyxlb="1.2" />
        <GfsjMx Xh="1.3" Mc="工程排污费" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费" Fl="0.1" Je="0" Fyxlb="1.3" />
        <GfsjMx Xh="2" Mc="税金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料和甲供设备/1.01" Fl="10" Je="0" Fyxlb="2" />
        <GfsjMx Xh="3" Mc="合计" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="3" />
      </Gfsj>
      <Qdxm>
        <Qdmx Xh="1" Qdbm="030412005001" Mc="办公照明灯" Xmtz="1、名称:LED长条灯&#xD;&#xA;2、型号:36W&#xD;&#xA;3、规格:80*1500" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="6" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="2" Qdbm="030412005002" Mc="灯带" Xmtz="1、名称:LED灯带&#xD;&#xA;2、型号:16W、Ｔ５灯管&#xD;&#xA;3、规格:1200*33*23mm" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="140" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="3" Qdbm="030412004001" Mc="软膜灯" Xmtz="1、名称:软膜灯&#xD;&#xA;2、型号:LED漫反射灯&#xD;&#xA;3、规格:照明满足现场要求，具体式样由招标人现场指定&#xD;&#xA;4、内容：UV软膜、LED漫反射灯、组装套件、变压器、插头线等；软膜及灯具的制作与安装。" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="m2" Sl="3.5" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="4" Qdbm="030412004002" Mc="射灯" Xmtz="1、名称：LED筒灯&#xD;&#xA;2、型号:Ø107*71mm、８Ｗ                                                                      3、内容包含灯具安装调试 ，吊顶开孔。" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="85" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="5" Qdbm="030412004003" Mc="艺术吊灯" Xmtz="1、吊杆式组合灯 ［灯体直径(mm以内)］ 700 ［灯体垂吊长度(mm以内)］ 1750 &#xD;&#xA;2、灯具须满足现场使用要求，艺术吊灯式样规格须满足招标人要求。" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="6" Qdbm="030412004004" Mc="格栅射灯" Xmtz="1、名称：LED斗胆灯&#xD;&#xA;2、型号:200*100mm、LED14W                                                                      3、内容包含灯具安装调试 ，吊顶开孔。" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="6" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="7" Qdbm="030404035001" Mc="插座" Xmtz="1、名称:二位八芯信息插座" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="8" Qdbm="030404035002" Mc="插座" Xmtz="1、名称:单相五孔插座 厨卫专用 防水防溅&#xD;&#xA;2、规格:220V，15A&#xD;&#xA;3、安装方式:暗装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="9" Qdbm="030404035003" Mc="插座" Xmtz="1、名称:二位八芯信息插座地插" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="4" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="10" Qdbm="030404035004" Mc="插座" Xmtz="1、名称:单相五孔插座&#xD;&#xA;2、规格:220V，10A&#xD;&#xA;3、安装方式:暗装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="11" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="11" Qdbm="030404035005" Mc="插座" Xmtz="1、名称:单相五孔地插&#xD;&#xA;2、规格:220V，10A&#xD;&#xA;3、安装方式:暗装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="6" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="12" Qdbm="030404034001" Mc="照明开关" Xmtz="1、名称:扳式暗开关(单控) 单联&#xD;&#xA;2、安装方式:暗装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="13" Qdbm="030404034002" Mc="照明开关" Xmtz="1、名称:扳式暗开关(单控) 三联&#xD;&#xA;2、安装方式:暗装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="14" Qdbm="030404034003" Mc="照明开关" Xmtz="1、名称:扳式暗开关(单控) 双联&#xD;&#xA;2、安装方式:暗装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="8" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="15" Qdbm="030404034004" Mc="照明开关" Xmtz="1、名称:扳式暗开关(双控) 双联&#xD;&#xA;2、安装方式:暗装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="16" Qdbm="030411001001" Mc="配管" Xmtz="1、名称:PVC阻燃塑料管&#xD;&#xA;2、品牌:见招标文件&#xD;&#xA;3、规格:Φ20mm内&#xD;&#xA;4、配置形式:砖、混凝土结构暗配" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Dw="m" Sl="1000" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="17" Qdbm="030411001002" Mc="配管" Xmtz="1、名称:PVC阻燃塑料管&#xD;&#xA;2、品牌:见招标文件&#xD;&#xA;3、规格:Φ25mm内&#xD;&#xA;4、配置形式:砖、混凝土结构暗配" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Dw="m" Sl="20" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="18" Qdbm="030411001003" Mc="配管" Xmtz="1、名称:PVC阻燃塑料管&#xD;&#xA;2、品牌:见招标文件&#xD;&#xA;3、规格:Φ50mm内&#xD;&#xA;4、配置形式:砖、混凝土结构暗配" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Dw="m" Sl="80" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="19" Qdbm="030411001004" Mc="配管" Xmtz="1、名称:PVC阻燃塑料管&#xD;&#xA;2、品牌:见招标文件&#xD;&#xA;3、规格:Φ20mm内&#xD;&#xA;4、配置形式:吊棚内敷设" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Dw="m" Sl="150" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="20" Qdbm="030411001005" Mc="配管" Xmtz="1、名称:PVC阻燃塑料管&#xD;&#xA;2、品牌:见招标文件&#xD;&#xA;3、规格:Φ25mm内&#xD;&#xA;4、配置形式:吊棚内敷设" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Dw="m" Sl="150" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="21" Qdbm="030411006001" Mc="接线盒" Xmtz="1、名称:接线盒，开关盒，灯头盒等&#xD;&#xA;2、材质:镀锌碳钢" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="55" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="22" Qdbm="030411004001" Mc="配线" Xmtz="1、名称:普通阻燃电线&#xD;&#xA;2、配线形式:管内穿线&#xD;&#xA;3、型号:BV-4" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Dw="m" Sl="1250" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="23" Qdbm="030411004002" Mc="配线" Xmtz="1、名称:HDMI高清线&#xD;&#xA;2、配线形式:管内穿线&#xD;&#xA;3、型号:HDMI高清线、标准19芯、纯铜" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Dw="m" Sl="60" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="24" Qdbm="030411004003" Mc="配线" Xmtz="1、名称:普通阻燃电线&#xD;&#xA;2、配线形式:管内穿线&#xD;&#xA;3、型号:BV-2.5" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Dw="m" Sl="830" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="25" Qdbm="030411004004" Mc="配线" Xmtz="1、名称:网络线&#xD;&#xA;2、配线形式:管内穿线&#xD;&#xA;3、型号:八芯屏蔽线" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Dw="m" Sl="860" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="26" Qdbm="030404017001" Mc="配电箱" Xmtz="1、名称:照明配电箱，1AL&#xD;&#xA;2、元器件采用ABB、施耐德（Schneider）、西门子（SIEMENS）、海格（hager）&#xD;&#xA;3、端子板外部接线材质、规格:详见图纸&#xD;&#xA;4、安装方式:嵌入式" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="27" Qdbm="030404017002" Mc="配电箱" Xmtz="1、名称:多媒体信息箱&#xD;&#xA;2、型号:详见图纸&#xD;&#xA;3、端子板外部接线材质、规格:详见图纸&#xD;&#xA;4、安装方式:嵌入式" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="28" Qdbm="030506006001" Mc="摄像机" Xmtz="1/3英寸CMOS&#xD;&#xA;传感器有效像素 2048*1536&#xD;&#xA;最大红外距离80米&#xD;&#xA;工作内容：设备支架的制作安装，设备安装及调试" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="10" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="29" Qdbm="030506006002" Mc="监控平台一体机" Xmtz="主处理器64位4核CPU;&#xD;&#xA;操作系统嵌入式LINUX系统;&#xD;&#xA;机箱 1.2mm加厚热镀锌钢板，抽拉式硬盘架;&#xD;&#xA;具有本地系统配置，包括系统时间设置，平台服务运行参数配置;&#xD;&#xA;液晶屏显示系统信息，状态。包括：系统时间，系统硬件信息，平台服务运行状态等;&#xD;&#xA;VGA接口一个;&#xD;&#xA;硬盘个数不小于 16个SATA0、SATA1标准硬盘;&#xD;&#xA;具有独立硬盘支架安装，支持硬盘热插拔;硬盘模式单盘、RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10;&#xD;&#xA;网口4个100/1000Mbps以太网口;&#xD;&#xA;电源 100V~240V，47~63Hz;整机功耗 &#xD;&#xA;工作内容：设备安装及调试" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="系统" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="30" Qdbm="030506006003" Mc="万能解码器" Xmtz="基于Intel架构的万能解码器&#xD;&#xA;支持28路D1/12路720P/4路1080P/1路500W解码&#xD;&#xA;支持四屏解码输出" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="系统" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="31" Qdbm="030506006004" Mc="一体式计算机" Xmtz="CPU 型号：Intel 酷睿i5   CPU 频率：3.2GHz 内存容量：4GB DDR3 1600MHz硬盘容量：500GB 7200转显卡芯片：Intel GMA HD（集成于处光驱类型：DVD刻录机 操作系统：DOS 产品类型：商用台式机 显卡类型：集成显卡 音频系统：集成 有线网卡：1000Mbps以太网卡 最高睿频：3600MHz 核心/线程数：四核心/四线程 总线：DMI 5 GT/s 主板芯片组：Intel Q75 CPU 系列：英特尔 酷睿i5 3代系列 三级 屏幕尺寸：23英寸" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="18" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="32" Qdbm="030506006005" Mc="网络交换机" Xmtz="提供2光SFP光纤接口+16个10/100/1000M 自适应以太网端口，支持选配固化VLAN隔离功能，防网络风暴，标准核心型设计，52G总线带宽，高达500M的CPU" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="33" Qdbm="030501005001" Mc="机柜" Xmtz="1、名称:设备机柜&#xD;&#xA;2、规格:600*600*1200(含配套PDU)&#xD;&#xA;3、品牌：国产优质" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="34" Qdbm="030501002001" Mc="投影仪" Xmtz="投影机特性 短焦&#xD;&#xA;投影技术 LCD&#xD;&#xA;亮度 3400流明&#xD;&#xA;对比度 16000:1&#xD;&#xA;标准分辨率 WXGA（1280*800）&#xD;&#xA;光源参数&#xD;&#xA;光源功率 215W&#xD;&#xA;光源寿命 正常模式：5000小时，经济模式：10000小时&#xD;&#xA;投影参数&#xD;&#xA;变焦方式 数字变焦&#xD;&#xA;投影尺寸 53-116英寸（满足现场及招标人使用要求）&#xD;&#xA;屏幕比例 16:10&#xD;&#xA;色彩数目 1677万色" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="35" Qdbm="030501002002" Mc="投影仪" Xmtz="1：投影仪的安装，包含支架&#xD;&#xA;2：带手势感应操控&#xD;&#xA;3：投影屏幕的制作安装，具体尺寸须满足现场使用及招标人的要求" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="36" Qdbm="030412002001" Mc="应急照明" Xmtz="1、名称:双头应急灯&#xD;&#xA;2、型号:LED 2*5W" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="3" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="37" Qdbm="030412002002" Mc="应急照明" Xmtz="1、名称:安全出口灯&#xD;&#xA;2、型号:LED 3W" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="4" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="38" Qdbm="030506001001" Mc="音响设备" Xmtz="1：声道系统2.0声道&#xD;&#xA;2：功率范围:100w以下&#xD;&#xA;3：支持蓝牙连接&#xD;&#xA;4：工作内容：设备的安装及调试" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="39" Qdbm="030506001002" Mc="音响设备" Xmtz="1：吊装、悬挂式话筒&#xD;&#xA;2：连接设备：有源音箱&#xD;&#xA;3：支持蓝牙连接&#xD;&#xA;4：工作内容：设备的安装及调试" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="40" Qdbm="030412002003" Mc="空调移位" Xmtz="1：工作内容：图书馆原有吸顶空调移机，具体位置满足现场使用要求。&#xD;&#xA;2：空调移机费用投标人自行报价，包含移机过程中产生的铜管、冷凝水管、吊筋等辅材损耗及制冷剂的填充。&#xD;&#xA;3：空调移机调试后能正常使用。" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="4" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      </Qdxm>
      <Csxm>
        <ZjCs>
          <ZjCsMx Xh="1" Bm="031302001001" Mc="现场安全文明施工" Js="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Xmlb="1">
            <AqwmfMx Mc="基本费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费" Fl="1.5" Je="0" Xmlb="1.1" />
            <AqwmfMx Mc="标化增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="1.2" />
          </ZjCsMx>
          <ZjCsMx Xh="2" Bm="031302002001" Mc="夜间施工" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="3" Bm="031302004001" Mc="二次搬运" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="4" Bm="031302005001" Mc="冬雨季施工" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="5" Bm="03B001" Mc="地上、地下设施、建筑物的临时保护设施" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="6" Bm="031302006001" Mc="已完工程及设备保护费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="7" Bm="031302008001" Mc="临时设施费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="8" Bm="031302009001" Mc="赶工措施费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="9" Bm="031302010001" Mc="工程按质论价" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="10" Bm="03B002" Mc="特殊条件下施工增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="11" Bm="031302003001" Mc="非夜间施工照明" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="12" Bm="031302011001" Mc="住宅工程分户验收" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
        </ZjCs>
        <DjCs>
          <DjCsMx Xh="1" Bm="031301017001" Mc="脚手架搭拆" Xmtz="" Jsgz="" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
        </DjCs>
      </Csxm>
      <Qtxm>
        <QtxmMx Xh="1" Mc="暂列金额" Je="0" Xmlb="1" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2" Mc="暂估价" Je="0" Xmlb="2" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2.1" Mc="材料暂估价" Je="0" Xmlb="2.1" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2.2" Mc="专业工程暂估价" Je="0" Xmlb="2.2" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="3" Mc="计日工" Je="0" Xmlb="3" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="4" Mc="总承包服务费" Je="0" Xmlb="4" Bz="" />
      </Qtxm>
      <Zlje />
      <Clzg />
      <Zygczg />
      <Jrg>
        <JrgBt Xh="一" Mc="人工" Je="0" Lb="1" />
        <JrgBt Xh="二" Mc="材料" Je="0" Lb="2" />
        <JrgBt Xh="三" Mc="施工机械" Je="0" Lb="3" />
        <JrgBt Xh="四" Mc="企业管理费和利润" Je="0" Lb="4" />
      </Jrg>
      <Zcbfwf>
        <ZcbfwfMx Xh="1" Mc="发包人供应材料" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
        <ZcbfwfMx Xh="2" Mc="发包人发包专业工程" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
      </Zcbfwf>
      <Zjxmjdkzffj />
      <Fbrgycl />
      <Cbrgycl />
      <Rcjhz />
    </Dwgcxx>
  </Dxgcxx>
</JingJiBiao>